■ 건축물의 구조기준 등에 관한 규칙 [별표 9] <개정 2009.12.31>
콘크리트슬래브의 최소두께(제53조제1호 관련)
(단위 : ㎜)
지지조건	주변이 고정된 슬래브	캔틸레버 슬래브
β≤2의 경우 (2방향 슬래브)	ℓn / (36 + 9β)	-
β＞2의 경우 (1방향 슬래브)	ℓ / 28	ℓ / 10
비고 β : 슬래브의 단변에 대한 장변의 순경간(純徑間) 비 ℓn : 2방향슬래브 장변의 순경간(㎜) ℓ : 1방향슬래브 단변의 보 중심간 거리(㎜)