■ 자동차종합검사 시행 등에 관한 규칙 [별지 제1호서식] <개정 2020. 7. 22.>
접수번호:	(자동차소유자용)
자동차종합검사 결과표
① 자동차등록번호		② 성명(상호)		③ 생년월일
④ 차명		⑤ 차종(용도)		⑥ 제작연식
⑦ 연료종류		⑧ 누적 주행거리		⑨ 최초등록일
검 사 결 과
⑩ 종합판정		관능ㆍ기능 검사		안전검사		배출가스 정밀검사
⑪ 검사 유효기간	~	⑫ 재검사기간	~
⑬ 세부 검사내용
1부(관능 및 기능검사)	2부(기계ㆍ기구검사)
<부적합 내용> <시정권고 내용> 특기사항: 상시 4륜구동 등 특이사항 기록란	검사항목	기준값	측정값	판정
⑭ 옆방향미끄러짐(side slip)	1m 주행에 5mm 이내
⑮ 배출가스	휘발유ㆍ가스	일산화탄소(CO):	%
탄화수소(HC):	ppm
질소산화물(NOx):	ppm
공기과잉률(λ):
경 유	매 연:	%
질소산화물(NOx):	ppm
최 대 출 력:	ps
엔진회전수:	rpm
※ 측정값이 기준값의 80% 이상 배출되는 자동차는 빠른 시일 내에 정비ㆍ점검을 받으시기 바랍니다.
⑯ 제동력	앞축	전	앞축무게( ㎏)의 50% 이상	%(측정값: ㎏)
후	앞축무게( ㎏)의 50% 이상	%(측정값: ㎏)
뒤축	전	뒤축무게( ㎏)의 20% 이상	%(측정값: ㎏)
중	뒤축무게( ㎏)의 20% 이상	%(측정값: ㎏)
후	뒤축무게( ㎏)의 20% 이상	%(측정값: ㎏)
전체브레이크	전체무게( ㎏)의 50% 이상	%(측정값: ㎏)
주차브레이크	전체무게( ㎏)의 20% 이상	%(측정값: ㎏)
좌 ㆍ 우 차 이 (편차)	앞축	전	앞축무게( ㎏)의 8% 이하	%( : ㎏)
후	앞축무게( ㎏)의 8% 이하	%( : ㎏)
뒤축	전	뒤축무게( ㎏)의 8% 이하	%( : ㎏)
중	뒤축무게( ㎏)의 8% 이하	%( : ㎏)
후	뒤축무게( ㎏)의 8% 이하	%( : ㎏)
⑰ 전조등	광 도	좌	3,000cd 이상	cd
우	cd
진 폭	좌	설치높이 ≤1.0m	-0.5% ~ -2.5%	높이: m 진폭: %
설치 높이 〉1.0m	-1.0% ~ -3.0%
우	설치높이 ≤1.0m	-0.5% ~ -2.5%	높이: m 진폭: %
설치 높이 〉1.0m	-1.0% ~ -3.0%
⑱ 속도계	32 ~ 44.4㎞/h(정25%, 부10%)
⑲ 검사자	검사책임자	관능ㆍ기능검사	안전검사	배출가스검사
「자동차종합검사 시행 등에 관한 규칙」 제5조제4항에 따라 위와 같이 자동차종합검사 결과표를 발급합니다. 년 월 일 종합검사대행자(종합검사지정정비사업자) □
210㎜×297㎜[백상지 80g/㎡]