■ 자동차종합검사 시행 등에 관한 규칙 [별지 제2호서식] <개정 2023. 5. 25.>

(앞쪽)

자동차기능 종합진단서

검사일자:      년   월   일

자동차등록번호

소유자명

차  명

차 대 번 호

원동기형식

최초등록일

다음 종합검사일

재검사기간

주행거리

㎞

※ 다음 종합검사는 위의 종합검사일을 기준으로 전·후 31일 이내에 받아야 합니다.

진단항목							안전진단기준(검사기준)				진단결과	진단의견
조향계통		앞바퀴 정렬					옆방향 미끄러짐 정도 (1m 주행에 5mm 이내)
		조향계통 설치상태 등					변형· 느슨함· 누유여부 파워스티어링 오일양
주행계통		차축· 타이어· 휠					외관 손상· 변형· 돌출여부 타이어 상태
		변속기 추진축 등					변속기 오일 오염도(진단 가능한 경우에 한정함) 추진축·등속조인트(손상· 변형) 클러치 유격상태
		뒷바퀴 정렬(옆방향 미끄러짐)
제 동 계 통 ⌢ 브 레 이 크 시 스 템 ⌣		제동력	앞축		전		앞축무게( ㎏)의 50% 이상				%(측정값: ㎏)
					후		앞축무게( ㎏)의 50% 이상
			뒤축		전		뒤축무게( ㎏)의 20% 이상				%(측정값: ㎏)
					중		뒤축무게( ㎏)의 20% 이상
					후		뒤축무게( ㎏)의 20% 이상
			전체브레이크				전체무게( ㎏)의 50% 이상				%(측정값: ㎏)
			주차브레이크				전체무게( ㎏)의 20% 이상				%(측정값: ㎏)
			좌 · 우 차이 (편차)			앞축	전	앞축무게( ㎏)의 8% 이하			%( : ㎏)
							후	앞축무게( ㎏)의 8% 이하			%( : ㎏)
						뒤축	전	뒤축무게( ㎏)의 8% 이하			%( : ㎏)
							중	뒤축무게( ㎏)의 8% 이하			%( : ㎏)
							후	뒤축무게( ㎏)의 8% 이하			%( : ㎏)
		제동계통 설치상태 등					견고한 설치·손상·오일누출 배력(booster)장치의 작동 상태
							디스크· 패드 상태
등화장치		전조등	광도	좌/우			3,000㏅이상				좌측: ㏅ 우측: ㏅
			진폭	좌/우			설치높이 ≤1.0m		설치높이 〉1.0m		<좌측> 높이: m 진폭: % <우측> 높이: m 진폭: %
							-0.5% ~ -2.5%		-1.0% ~ -3.0%
		그 밖의 등화					설치위치, 등광색 등
배출가스		휘발유 L P G					검사방법
							일산화탄소(CO)
							탄화수소(HC)
							질소산화물(NOx)
							공기과잉률(λ)
		경유					검사 방법
							매연
							질소산화물(NOx)
							최대출력
							엔진회전수
		배기,소음 발산방지장치					배기관· 소음기·촉매장치의 손상, 변형 등이 없을 것
계기계통		속도계					40㎞/h일 때(32∼44.4㎞/h)
		계기장치					운행기록계· 최고속제한장치 설치 및 작동 여부
210㎜×297㎜[백상지 80g/㎡]

(뒤쪽)
진단항목		고장코드
자기진단센서점검
		진단의견

검사항목			결과 및 의견
관 능 ⁀ 육 안 ‿ 검 사	엔진오일 오염도 / 벨트상태 원동기 이상음 / 시동장치 / 방열기
	동일성 / 차대 및 차체 / 물품적재장치
	승차장치 / 조종장치 / 완충장치 / 방화장치
	경음기 / 연결 및 견인 장치 / 전기장치
	연료장치 / 내압용기 / 시야확보 / 창유리
	그 밖의 장치
서비스 제공
종합 진단결과		<종합의견> <부적합 내용> <시정권고 내용>

「자동차종합검사의 시행 등에 관한 규칙」 제6조제1항 따라 위와 같이 발급합니다.

년      월       일

종합검사대행자(종합검사지정정비사업자) 검사책임자

인

※ 이 진단서는 고객님의 차량 관리를 위한 진단결과입니다.

210㎜×297㎜[백상지 80g/㎡]