■ 초고층 및 지하연계 복합건축물 재난관리에 관한 특별법 시행령 [별표 1] <개정 2025. 2. 11.>

거주밀도(제2조제2항 본문, 제12조제2항제1호 및 제14조제1항제2호 관련)

용도	사용형태	거주밀도 (명/㎡)
1. 문화ㆍ집회	가. 좌석이 있는 극장ㆍ회의장ㆍ전시장[로비ㆍ홀ㆍ전실(前室)을 포함한다] 및 그 밖에 이와 비슷한 것 1) 고정식 좌석 2) 이동식 좌석 3) 입석식 나. 좌석이 없는 극장ㆍ회의장ㆍ전시장(로비ㆍ홀ㆍ전실을 포함한다) 및 그 밖에 이와 비슷한 것 다. 회의실 라. 무대 마. 게임제공업 바. 나이트클럽 사. 전시장(산업전시장)	n 1.30 2.60 1.80 1.50 0.70 1.00 1.70 0.70
2. 판매	가. 매장 나. 연속식 점포 1) 매장 2) 통로 다. 창고 및 배송공간 라. 음식점(레스토랑)ㆍ바ㆍ카페	0.50 0.50 0.25 0.37 1.00
3. 운수	여객터미널, 철도시설, 공항시설, 항만시설, 그 밖에 이와 비슷한 운수시설	0.37
4. 업무	가. 사무실이 높이 60m 초과하는 부분에 위치 나. 사무실이 높이 60m 이하 부분에 위치	1.25 0.25
5. 숙박	가. 공동주택 나. 호텔, 숙박시설	R+1 0.05
6. 유원	「관광진흥법 시행령」제2조제5호에 따른 종합유원시설업, 일반유원시설업, 기타유원시설업	0.50
7. 교육	가. 도서관 1) 서고ㆍ통로 2) 열람실 나. 학교 1) 교실 2) 그 밖의 시설	0.10 0.21 0.52 0.21
8. 운동	운동시설	0.21
9. 의료	가. 입원치료구역 나. 수면구역(숙소 등)	0.04 0.09
10. 보육	보호시설(아동 관련 시설, 노인복지시설 등)	0.30

비고

1. 둘 이상의 용도ㆍ사용형태로 사용되는 층의 거주밀도는 용도ㆍ사용형태별 거주밀도에 해당 용도ㆍ사용형태의 면적이 해당 층에서 차지하는 비율을 반영하여 각각 산정한 값을 더하여 산정한다.

2. “n”은 좌석 수를 말한다.

3. 위 표 제2호나목의 “연속식 점포”란 벽체를 연속으로 맞대거나 복도를 공유하고 있는 점포 수가 둘 이상인 경우를 말한다.

4. “R”은 세대별 방의 개수를 말한다.

5. 위 표의 사용형태에 해당하는 「건축법 시행령」 별표 1에 따른 용도별 건축물의 종류는 소방청장이 정하여 고시한다.