■ 국립묘지의 설치 및 운영에 관한 법률 시행규칙 [별표 2] <개정 2013.11.28>

관의 규격 및 재질(제4조 관련)

1. 관의 크기는 가로 195㎝, 세로 56㎝, 높이 45㎝를 원칙으로 하되, 신체적 조건에 따라 크기를 조정할 수 있다.

2. 관은 미송판 또는 육송판을 사용하여 제작한다.

3. 송판의 두께는 3㎝ 이상으로 한다.

4. 송판은 4괴로 조립한다.

5. 관의 상판에는 검은색으로 고인의 소속·계급과 "○○○의 靈"이라는 글씨를 기입한다.