■ 자동차 및 자동차부품의 성능과 기준에 관한 규칙 [별표 5의36] <개정 2025. 3. 14.>

이륜자동차 번호등 설치 및 휘도기준(제76조 관련)

1. 설치기준

가. 1개를 설치할 것

나. 등광색은 백색일 것

다. 위치

번호판을 비추도록 설치할 것

라. 표시장치

번호등의 작동상태를 알려주는 표시장치를 설치할 수 있다. 다만, 표시장치를 설치할 경우에는 차폭등과 후미등 표시장치로 대체하여야 한다.

마. 그 밖의 기준

1) 배기량이 50시시 이하이며 최고속도가 매시 50킬로미터 이하인 이륜자동차에서 번호등이 후미등과 결합되거나 제동등과 상호 결합된 경우 제동등이 작동되는 때에는 번호등의 광학적 특성은 변경될 수 있다.

2) 배기량이 50시시를 초과하거나 최고속도가 매시 50킬로미터를 초과하는 이륜자동차에서 번호등이 후미등과 결합되거나 제동등 또는 뒷면안개등과 상호 결합된 경우 제동등 또는 뒷면안개등이 작동되는 때에는 번호등의 광학적 특성은 변경될 수 있다.

2. 휘도기준

가. 번호판 시험판의 규격 및 휘도 측정점

주)

1. 단위: 밀리미터

2. ○: 휘도 측정점(지름 25밀리미터)

3. 국토교통부장관은 이륜자동차의 후면 구조 등을 고려하여 필요하다고 인정하는 경우에는 번호판 시험판의 규격 및 휘도 측정점을 별도로 정하여 고시할 수 있다.

나. 휘도 기준

1) 측정점별 최소 휘도는 매제곱미터 2칸델라(2cd/㎡) 이상일 것. 다만, 양산이륜자동차의 경우에는 ±20퍼센트 이하를 적용할 수 있다.

2) 임의의 두 측정점의 휘도차이를 두 측정점의 거리(cm)로 나눈 값은 측정된 최소휘도값의 2배 이하일 것. 다만, 양산이륜자동차의 경우에는 2.5배 이하를 적용할 수 있다.

[eqn: {B _{2} -B _{1}} over {(1,`2`측정점`사이의`거리)} ` LEQ `2 TIMES B _{0}# # B _{0`} =측정된`최소휘도값# B _{1} ,`B _{2} `=`임의의`두`측정점의`휘도값]

3) 양산이륜자동차의 경우 1) 및 2)의 단서에도 불구하고 4개의 시험품 중 1개 이상은 1) 및 2)의 본문에 따른 휘도기준에 적합하여야 한다.