■ 생활주변방사선 안전관리법 시행령 [별표 1] <개정 2023. 6. 7.>

취급자 등에 대한 정기검사 주기(제14조의2제1항 관련)
구분	검사주기
1. 취급자ㆍ등록제조업자(가목 및 나목 모두에 해당하는 경우에는 짧은 검사주기를 적용한다)
가. 포타슘 40이 포함된 원료물질 또는 공정부산물을 취급ㆍ사용하는 경우
1) 연간 취급ㆍ사용량이 제4조제2항제1호에 따른 수량의 100배 미만	매 3년
2) 연간 취급ㆍ사용량이 제4조제2항제1호에 따른 수량의 100배 이상 1000배 미만	매 2년
3) 연간 취급ㆍ사용량이 제4조제2항제1호에 따른 수량의 1000배 이상	매 1년
나. 그 밖의 천연방사성핵종이 포함된 원료물질 또는 공정부산물을 취급ㆍ사용하는 경우
1) 연간 취급ㆍ사용량이 제4조제2항제2호에 따른 수량의 10배 미만	매 3년
2) 연간 취급ㆍ사용량이 제4조제2항제2호에 따른 수량의 10배 이상 100배 미만	매 2년
3) 연간 취급ㆍ사용량이 제4조제2항제2호에 따른 수량의 100배 이상	매 1년
2. 항공운송사업자
가. 연간 피폭방사선량이 가장 많은 승무원의 연간 피폭방사선량이 1밀리시버트 미만인 경우	매 3년
나. 연간 피폭방사선량이 가장 많은 승무원의 연간 피폭방사선량이 1밀리시버트 이상 3밀리시버트 미만인 경우	매 2년
다. 연간 피폭방사선량이 가장 많은 승무원의 연간 피폭방사선량이 3밀리시버트 이상인 경우	매 1년
3. 감시기설치ㆍ운영대상 재활용고철취급자
1) 감시기 운영 대수 1대	매 3년
2) 감시기 운영 대수 2대 이상 5대 이하	매 2년
3) 감시기 운영 대수 6대 이상	매 1년