■ 국립환경과학원 시험의뢰 규칙 [별표] <개정 2021. 9. 16.>
시험수수료 금액표(제7조 관련)
분야	시험항목	수수료(단위: 원)
가스 성분시험	1. 암모니아 2. 일산화탄소 3. 염화수소 4. 염소 5. 황산화물 6. 질소산화물 7. 이황화탄소 8. 포름알데히드 9. 황화수소 10. 불소 11. 시안 12. 브롬 13. 벤젠 14. 페놀 15. 비소 16. 수은	17,400 6,000 17,400 17,200 18,300 18,400 17,700 23,100 16,700 17,100 30,000 22,300 47,300 19,100 25,500 29,700
입자상물질(粒子狀物質) 성분시험	1. 먼지 2. 비산먼지 3. 중금속 4. 매연	12,000 22,000 20,700 5,500
유류실험	연료 중 유황 함유량 분석	33,000
연소보조장치 성능검사시험	연소보조장치 성능검사시험	2,488,500
배출가스시험 및 소음 인증시험	1. 길들이기 가. 차대동력계(車臺動力計) 나. 원동기동력계 2. 차대동력계에 의한 배출가스 가. CVS-75 나. IM240 다. ECE15+EUDC (입자상물질계수법 적용 시) 라. 이륜차 배출가스시험(최고속도 45㎞/h 이상) 마. 이륜차 배출가스시험(최고속도 45㎞/h 미만) 3. 원동기동력계에 의한 배출가스 가. ND-13 나. ETC 다. KC l-8 라. ELR 4. 대형 차대동력계에 의한 배출가스 5. 저온 일산화탄소 배출가스 6. 증발가스 가. 연료탱크 가열 방식[1시간 주간(晝間) 증발] 나. 가변온도 제어 밀폐실 방식(1일 주간 증발) 다. 주행 중 증발 7. 정지가동시험 가. CO/HC 나. 간이 배출가스 자기진단장치(OBD) 다. 무부하(無負荷) 매연검사 8. 소음검사 가. 가속주행 소음 나. 경적 소음 다. 배기 소음	7,660,000 11,616,000 1,042,800 587,300 1,045,700 1,189,700 630,800 530,500 1,129,400 1,129,400 1,129,400 1,129,400 2,025,700 3,625,400 359,700 1,013,400 2,004,500 7,400 7,400 2,900 56,600 22,900 22,900
자동차연료ㆍ첨가제 또는 촉매제	1. 차대동력계에 의한 배출가스 2. 원동기동력계에 의한 배출가스 3. 연료 또는 첨가제 가. 휘발유 또는 휘발유용 첨가제 1) 중금속(납) 2) 중금속(크롬ㆍ알루미늄ㆍ구리ㆍ아연ㆍ망간ㆍ철ㆍ카드뮴ㆍ니켈) 3) 탄화수소류(방향족ㆍ벤젠ㆍ올레핀ㆍ산소) 4) 황 함유량 5) 증기압 6) 90％ 유출온도 7) 인 함유량 8) 용해도(고체 연료 첨가제인 경우) 9) 회분(고체 연료 첨가제인 경우) 나. 경유 또는 경유용 첨가제 1) 중금속(크롬ㆍ알루미늄ㆍ구리ㆍ아연ㆍ망간ㆍ철ㆍ카드뮴ㆍ니켈) 2) 황 함유량 3) 10％ 잔류 탄소량 4) 밀도 5) 윤활성 6) 다고리방향족가 7) 방향족 화합물 8) 세탄지수(또는 세탄가) 다. 액화석유가스(LPG) 또는 액화석유가스(LPG)용 첨가제 1) 황 함유량 2) 증기압 3) 밀도 4) 동판 부식 5) 100㎖ 증발 잔유물 6) 프로판 혼합 비율 라. 바이오디젤 또는 바이오디젤용 첨가제 1) 지방산 메틸에스테르 함량 2) 잔류 탄소분 3) 동점도(動粘度) 4) 황분 5) 회분 6) 밀도@ 15°C 7) 전산가(全酸價) 8) 모노글리세리드 9) 디글리세리드 10) 트리글리세리드 11) 유리 글리세린 12) 총 글리세린 13) 산화 안정도 14) 메탄올 15) 알칼리금속(Na + K) 16) 알칼리금속(Ca + Mg) 17) 인 마. 천연가스 또는 천연가스용 첨가제 1) 메탄 2) 에탄 3) C3 이상의 탄화수소 4) C6 이상의 탄화수소 5) 황분 6) 불활성가스(CO2, N2 등) 4. 촉매제 가. 요소(UREA) 함량 a 나. 밀도@ 20℃ b 다. 굴절률 20℃ c 라. 알칼리도(NH3) 마. 뷰렛(Biuret) 바. 알데히드(Aldehyde) 사. 불용해성(不溶解性) 물질 아. 인(PO4) 자. 칼슘(Ca) 차. 철(Fe) 카. 구리(Cu) 타. 아연(Zn) 파. 크롬(Cr) 하. 니켈(Ni) 거. 알루미늄(Al) 너. 마그네슘(Mg) 더. 나트륨(Na) 러. 칼륨(K)	3,514,300 4,607,187 59,700 126,400 632,400 224,000 50,200 44,300 126,900 25,700 25,700 126,500 224,000 60,100 41,100 120,800 167,700 157,000 66,400 142,600 40,000 40,500 40,900 49,400 51,100 86,000 16,500 19,700 39,000 15,700 11,200 13,600 27,100 27,100 27,100 27,100 27,100 25,400 34,100 51,600 51,600 50,000 118,200 118,200 118,200 118,200 111,100 118,200 33,700 12,900 27,900 23,500 62,300 70,400 25,500 75,200 21,300 21,300 21,300 21,300 21,300 21,300 21,300 21,300 21,300 21,300
시설 확인검사	1. 국내 가. 차대동력계에 의한 배출가스 설비 1) 차대동력계 및 배출가스분석기(휘발유자동차 및 가스자동차) 2) 차대동력계 및 배출가스분석기(경유자동차) 3) 차대동력계 및 배출가스분석기(이륜자동차) 나. 저온 일산화탄소 배출가스 설비 다. 증발가스 설비 1) 연료탱크 가열 방식(1시간 주간 증발) 2) 가변온도 제어 밀폐실 방식(1일 주간 증발) 3) 주행 중 증발 라. 원동기동력계 및 배출가스분석기 마. 소음 측정용 주행로 및 측정기기 2. 국외 가. 차대동력계에 의한 배출가스 설비 1) 차대동력계 및 배출가스분석기(휘발유자동차 및 가스자동차) 2) 차대동력계 및 배출가스분석기(경유자동차) 3) 차대동력계 및 배출가스분석기(이륜자동차) 나. 저온 일산화탄소 배출가스 설비 다. 증발가스 설비 1) 연료탱크 가열 방식(1시간 주간 증발) 2) 가변온도 제어 밀폐실 방식(1일 주간 증발) 3) 주행 중 증발 라. 원동기동력계 및 배출가스분석기 마. 소음 측정용 주행로 및 측정기기	695,700 723,600 695,700 867,400 491,600 607,600 1,039,000 635,400 259,700 962,600 1,004,400 962,600 1,213,700 669,600 837,000 1,464,700 878,900 334,800
인증시험 참관(수시검사, 결함 확인검사 포함)	1. 국내 가. 차대동력계에 의한 배출가스 1) CVS-75 2) ECE-15+EUDC 3) CVS-40 4) CVS-47 5) UDC Cold 6) ECE40+EUDC 나. 원동기동력계에 의한 배출가스 1) ND-13 2) ETC 3) KC 1-8 4) ELR 다. 대형 차대동력계에 의한 배출가스 라. 저온 일산화탄소 배출가스 마. 증발가스 1) 연료탱크 가열 방식(1시간 주간 증발) 2) 가변온도 제어 밀폐실 방식(1일 주간 증발) 3) 주행 중 증발 바. 무부하 매연검사 사. 소음검사 1) 가속주행 소음 2) 경적 소음 3) 배기 소음 2. 국외 가. 차대동력계에 의한 배출가스 1) CVS-75 2) ECE-15+EUDC 3) CVS-40 4) CVS-47 5) UDC Cold 6) ECE40+EUDC 나. 원동기동력계에 의한 배출가스 1) ND-13 2) ETC 3) KC 1-8 4) ELR 다. 대형 차대동력계에 의한 배출가스 라. 저온 일산화탄소 배출가스 마. 증발가스 1) 연료탱크 가열 방식(1시간 주간 증발) 2) 가변온도 제어 밀폐실 방식(1일 주간 증발) 3) 주행 중 증발 바. 무부하 매연검사 사. 소음검사 1) 가속주행 소음 2) 경적 소음 3) 배기 소음	389,600 389,600 157,700 157,700 259,700 269,000 436,000 436,000 436,000 436,000 649,400 389,600 301,500 445,300 811,700 3,200 34,700 13,900 13,900 544,000 544,000 209,200 209,200 334,800 376,600 627,700 627,700 627,700 627,700 920,700 544,000 418,500 627,700 1,130,000 4,100 46,000 20,900 20,900
인증 생략 검사	1. 인증 생략 대상 차량 확인 가. 국립환경과학원 구내 1) 자동차(건설기계 포함) 2) 이륜차 나. 현지조사 1) 자동차(건설기계 포함) 2) 이륜차	21,400 11,100 127,500 89,400
악취시험	1. 직접관능법(直接官能法) 2. 공기희석관능법 3. 기기분석법 가. 암모니아 나. 황화수소 다. 메틸메르캅탄 라. 황화메틸 마. 이황화메틸 바. 트리메틸아민 사. 스티렌 아. 아세트알데히드	36,700 36,500 34,400 83,000 83,000 83,000 83,000 53,900 48,000 50,100
환경 소음ㆍ진동측정	1. 기록 측정 가. 소음 나. 진동 2. 대역(帶域) 분석 가. 소음 나. 진동 3. 소음 표시 권고 대상 기계의 소음도 측정 4. 방음자재 성능검사 가. 흡음률 나. 투과율 5. 바닥충격음 성능시험 6. 음향파워 레벨 측정 가. 건설기계류(브레이커에 대한 측정시험은 제외한다) 나. 건설기계류(브레이커에 대한 측정시험만 해당한다) 다. 일반기계류	3,400 3,400 6,900 6,500 7,300 979,600 1,239,600 1,155,360 185,000 212,000 198,000
수질검사[폐수ㆍ하수ㆍ오수ㆍ하천수ㆍ호소수(湖沼水)에 대한 검사만 해당한다]	1. 온도 2. 수소이온농도 3. 용존산소 4. 생물화학적 산소요구량 5. 화학적 산소요구량 6. 투과율법에 의한 색도(色度) 측정 7. 부유물질 8. 노말헥산 추출물질 9. 노말헥산 추출물질 중 광유류 10. 염소이온 11. 암모니아성 질소 12. 아질산성 질소 13. 질산성 질소 14. 총질소 15. 용존 총질소 16. 인산염인 17. 총인 18. 용존 총인 19. 페놀류 20. 시안 21. 불소 22. 크롬 23. 아연 24. 구리 25. 카드뮴 26. 납 27. 망간 28. 니켈 29. 철 30. 비소 31. 원자흡광광도법에 의한 셀레늄 측정 32. 6가 크롬 33. 수은 34. 알킬수은 35. 유기인 36. 폴리염화비페닐(PCBS) 37. 음이온 계면활성제 38. 휘발성 저급 탄화수소류 39. 클로로필 a 40. 전기전도도 41. 총 대장균군 가. 하천수ㆍ호소수 나. 폐하수 42. 분원성(糞原性) 대장균군(하천수ㆍ호소수에 대한 시험만 해당한다) 43. 대장균(수영 등 물놀이 용수에 대한 시험만 해당한다) 44. 생태 독성	300 800 2,800 5,800 7,300 2,900 2,800 6,000 15,400 2,900 10,800 2,800 5,400 3,700 3,700 5,600 3,400 3,400 7,800 13,100 7,400 6,900 6,900 6,900 6,900 6,900 6,900 6,900 6,900 13,900 6,000 6,900 10,600 17,400 20,300 125,200 13,200 13,900 1,300 3,000 14,800 6,200 11,400 12,600 455,000
수질검사(먹는물ㆍ먹는샘물등에 대한 검사만 해당한다)	1. 일반세균 2. 저온 일반세균 3. 총 대장균군 4. 분원성 대장균군 5. 대장균 6. 분원성 연쇄상구균 7. 녹농균 8. 아황산환원 혐기성(嫌氣性: 산소가 없을 때 생육하는 성질)포자 형성균 9. 쉬겔라 10. 살모넬라 11. 여시니아 12. 바이러스 13. 원생동물 14. 수소이온농도 15. 맛 16. 냄새 17. 색도 18. 구리 19. 카드뮴 20. 납 21. 아연 22. 알루미늄 23. 망간 24. 철 25. 셀레늄 26. 비소 27. 수은 28. 6가 크롬 29. 탁도(濁度) 30. 경도(硬度) 31. 유리탄산 32. 증발잔류물 33. 과망간산칼륨 소비량 34. 잔류염소 35. 염소이온 36. 암모니아성 질소 37. 질산성 질소 38. 시안 39. 페놀류 40. 세제 41. 불소 42. 황산이온 43. 유기인계 농약(다이아지논ㆍ파라티온ㆍ페니트로티온만 해당한다) 44. 카바릴 45. 휘발성 유기물질류 가. 총 트리할로메탄ㆍ트리클로로에틸렌ㆍ테트라클로로에틸렌ㆍ1,1,1-트리클로로에탄 나. 디클로로메탄ㆍ벤젠ㆍ톨루엔ㆍ에틸벤젠ㆍ크실렌ㆍ1,1-디클로로에틸렌ㆍ사염화탄소 46. 보론(B) 47. 클로랄하이드레이트ㆍ디브로모아세토니트릴ㆍ디클로로아세토니트릴ㆍ트리클로로아세토니트릴 ㆍ1,2-디브로모-3-클로로프로판 48. 할로아세틱에시드(디클로로아세틱에시드ㆍ트리클로로아세틱에시드만 해당한다)	5,300 6,100 8,800 8,400 6,200 9,200 13,100 5,300 14,600 15,900 28,100 1,304,600 535,200 300 300 600 2,600 6,100 6,100 6,100 6,100 6,100 6,100 6,100 6,600 7,700 6,600 3,900 400 2,400 2,500 2,900 2,800 3,700 3,900 2,300 7,200 11,300 9,300 9,200 9,300 11,800 15,600 15,700 19,600 13,600 3,100 21,400 29,200
수처리제	1. 수소이온농도 2. 비중 3. 염기도(鹽基度) 4. 염화물 5. 건조감량 6. 체 잔류물 7. 암모니아성 질소 8. 황산이온 9. 물 불용물(不溶物) 10. 염기치환용량 11. 경도(硬度) 12. 비소 13. 수은 14. 정인산염 15. 산 불용성 회분 16. 유리알칼리 17. 유리산 18. 페놀가 19. 알킬벤젠설폰산염(ABS)가 20. 메틸렌블루 탈색력 21. 요오드 흡착력 22. 염화나트륨 23. 철 24. 3가철 25. 2가철 26. 납 27. 카드뮴 28. 크롬 29. 망간 30. 셀레늄 31. 아연 32. 황산 33. 강열잔류물 34. 유효염소 35. 산화알루미늄 36. 알긴산나트륨 37. 인산염 38. 규산염 39. 산화칼슘 40. 황산동 41. 수산화나트륨 42. 이산화규소 43. 이산화염소 44. 폴리아민 함량 45. 에피클로로히드린 및 총 클로로프로판올	1,900 1,100 4,700 2,900 2,100 4,300 7,000 9,600 2,600 9,600 3,300 9,600 9,100 5,100 9,100 2,800 2,900 9,000 7,200 5,600 3,000 4,900 9,300 8,200 8,000 9,700 9,700 10,300 9,600 8,100 9,500 1,700 6,000 3,600 4,000 4,100 6,400 9,400 4,100 2,600 3,000 7,200 3,000 3,400 14,800
유독물시험	1. 확인시험 2. 함량시험	성분당 23,300 성분당 23,300
폐기물시험	1. 수소이온농도 2. 수분 3. 고형물 4. 강열감량 5. 유기물 함량 6. 기름 성분 7. 시안 가. 함유시험 나. 용출시험 8. 유기인 가. 함유시험 나. 용출시험 9. 폴리염화비페닐(PCBS) 가. 함유시험 나. 용출시험 10. 휘발성 저급 염소화 탄화수소류 가. 함유시험 나. 용출시험 11. 할로겐화 유기물질 가. 함유시험(휘발성 물질에 대한 시험만 해당한다) 나. 함유시험(비휘발성 물질에 대한 시험만 해당한다) 다. 용출시험(휘발성 물질에 대한 시험만 해당한다) 라. 용출시험(비휘발성 물질에 대한 시험만 해당한다) 12. 크롬ㆍ구리ㆍ카드뮴 또는 납 등 중금속 가. 함유시험 나. 용출시험 13. 비소 가. 함유시험 나. 용출시험 14. 수은 가. 함유시험 나. 용출시험 15. 6가 크롬 가. 함유시험 나. 용출시험	4,000 2,200 2,200 4,000 4,000 10,800 18,200 22,200 25,100 29,000 188,000 123,000 27,400 28,200 12,800 20,200 43,800 23,100 성분당 39,100 성분당 15,100 13,700 16,900 8,800 11,800 13,300 17,700
배출가스 중 다이옥신 측정ㆍ분석시험	1. 다이옥신 시료 채취 2. 다이옥신 분석	2,166,000 2,568,500
감염성 미생물에 대한 시험	1. 아포균 검사법(배양액이 없는 지표생물에 대한 시험만 해당한다) 2. 아포균 검사법(시판용 제품에 대한 시험만 해당한다) 3. 세균배양검사법 4. 멸균테이프검사법	165,500 127,000 114,200 12,700
비고 1. 위 표에 열거되지 않은 시험항목에 대한 수수료는 그 시험항목과 유사한 시험항목에 대한 수수료의 금액에 따른다. 2. 수질검사 중 분원성 대장균군과 총 대장균군의 경우 같은 시료에 대하여 두 항목을 함께 분석하는 경우에는 중복되는 추정시험에 대한 비율을 빼고 수수료를 산정한다. 3. 배출가스 중 다이옥신 측정을 위한 기술료는 266,000원으로 하고, 토양오염도검사 시료 채취비는 43,600원으로 한다. 4. 시설 확인검사 및 인증시험 참관(수시검사, 결함 확인검사를 포함한다) 시 시험 대상 시설 또는 장비가 둘 이상인 경우 수수료의 산정은 다음 각 목에 따른다. 가. 각각의 시설 또는 장비가 동시에 시험이 가능한 경우 하나의 시설 또는 장비에 대해서는 위 표의 수수료를, 나머지에 대해서는 위 표 수수료의 25％를 각각 적용하여 합산한다. 나. 각각의 시설 또는 장비가 동시에 시험이 불가능한 경우에는 각 시설 또는 장비별로 위 표의 수수료를 적용하여 합산한다. 5. 인증 생략 대상 차량 확인의 현지조사 수수료 산정 시 인증 생략 신청 차량이 여러 대인 경우 1대에 대해서는 위 표의 수수료를, 나머지에 대해서는 위 표 수수료의 25％를 각각 적용하여 합산한다. 6. 토양오염검사 수수료는 「토양환경보전법 시행규칙」 별표 11에 따른다.