■ 하천법 시행규칙 [별표 5의4] <개정 2021. 8. 27.>

하천거리표지의 표지내용, 세부규격 및 재질 등(제38조의2제4항 관련)

1. 입간판형

가. 표지내용

1) 하천명

2) 위치 및 거리 정보

3) 하천정보

4) 안내지도

5) 생태 및 관련지역 정보

나. 규격

가로 800㎜ ✕ 세로 2,500㎜

다. 색채

1) 바탕은 남색(7.5PB 2/6), 글자는 흰색(N9.5), 거리표시는 진노랑(2.5Y 8/14)으로 한다.

2) 방향식별표식: 우안(右岸)은 빨강(7.5R 4/14), 좌안(左岸)은 밝은 초록(2.5G 5/10)으로 한다.

주: 색이름과 기호는 한국산업표준(KS) A 0011, 한국산업표준(KS) A 0062에 따른다(이하 같다).

라. 글씨체와 글자 크기

마. 재질 구성

1) 프레임: 스테인레스스틸 가공(두께: 3㎜)

2) 표지요소: 지정색 프린팅 및 부식(腐蝕)

3) 콘크리트 기초

2. 둥근기둥형

가. 표지내용

1) 하천명

2) 위치 및 거리 정보

나. 규격

1) 높이: 1,700㎜

2) 지름: 200㎜

다. 색채

1) 바탕은 파랑(2.5PB 4/10), 글자는 흰색(N9.5), 거리표시는 진노랑(2.5Y 8/14), 강조디자인은 밝은 회색(N8.5)으로 한다.

2) 방향식별 띠: 우안은 빨강(7.5R 4/14), 좌안은 선명한 연두(7.5GY 6/12)로 한다.

라. 글씨체와 글자 크기

마. 재질 구성

1) 프레임: 스테인레스스틸 가공(두께: 3㎜)

2) 표면: 지정색 도장

3) 표시요소: 지정색 프린팅 및 부식

4) 심벌: 부식처리

5) 야광식별 및 좌우호안 구분 띠

6) 콘크리트 기초

3. 사각기둥형

가. 표지내용

1) 하천명

2) 위치 및 거리 정보

나. 규격

300㎜ ✕ 300㎜ ✕ 700㎜

<둔치>       <하천경계지역>

다. 색채

1) 바탕은 파랑(2.5PB 4/10), 글자는 흰색(N9.5), 거리표시는 진노랑(2.5Y 8/14), 강조디자인은 진노랑(2.5Y 8/14) 또는 주황(2.5YR 6/14) 띠로 한다.

2) 방향식별 띠: 우안은 빨강(7.5R 4/14), 좌안은 선명한 연두(7.5GY 6/12)로 한다.

라. 글씨체와 글자 크기

마. 재질 구성

1) 재질: 화강석, 폴리카보네이트(열가소성 플라스틱의 하나), 야광식별 띠, 유포지(油布紙)에 실사출력

2) 마감: 조각, 연마