■ 석유광산안전규칙 [별표 4] <개정 2022. 1. 21.> 해상시추선의 분출방지장치의 압력시험(제58조제2항관련) 1. 초기시험(시추작업 및 방폭장치 설치작업전)
압력시험 요구 요소	시험압력
	저압	고압
가. 다이버터	필요시	필요시
나. 에뉼러 프리벤터	200-300psi	운영압력의 최소 70%
다. 램 프리벤터 1) 고정식램 2) 가변램 3) 절단램	200-300psi 200-300psi 200-300psi	램의 운영압력 램의 운영압력 램의 운영압력
라. 방폭장치․정두장치 연결장치	200-300psi	램의 운영압력
마. 초크, 킬라인․밸브	200-300psi	램의 운영압력
바. 초크 매니폴드 1) 업스트림 2) 다운스트림	200-300psi 200-300psi	램의 운영압력 필요시
사. 방폭통제장치 1) 매니폴드․방폭라인 2) 축압기 3) 폐쇄시간 4) 펌프능력	- 사전충전확인 성능시험 성능시험	최소 3000psi - - -
아. 안전밸브 -켈리, 켈리밸브, 안전밸브	200-300psi	구성요소의 운영압력
자. 기타 장비 1) 라이저 슬립 2) 흙탕물․가스 분리기 3) 트립탱크	유동시험 유동시험 유동시험	- - -
<시험방법> 가) 저압 또는 고압시험은 최소 5분동안 압력변화없이 안정화되어야 한다. 나) 압력통제를 위한 장비는 요구되는 지층압력보다 높은 압력으로 시험을 실시하여야 한다. 다) 압력은 0.070307㎏/㎠를 1psi로 환산하여 적용한다.

2. 작업기간 중의 시험
압력시험 요구 요소	시험압력
	저압	고압
가. 다이버터	필요시	필요시
나. 에뉼러 프리벤터	200-300psi	운영압력의 최소 70%
다. 램 프리벤터 1) 고정식램 2) 가변램 3) 절단램	200-300psi 200-300psi 200-300psi	최대 지상폐쇄압력 이상 최대 지상폐쇄압력 이상 최대 지상폐쇄압력 이상
라. 초크라인․밸브	200-300psi	최대 지상폐쇄압력 이상
마. 킬라인․밸브	200-300psi	최대 지상폐쇄압력 이상
바. 초크 매니폴드 1) 업스트림 2) 다운스트림	200-300psi 필요시	최대 지상폐쇄압력 이상 필요시
사. 방폭통제장치 1) 매니폴드․방폭라인 2) 축압기 3) 폐쇄시간 4) 펌프능력	- - 성능시험 성능시험	필요시 - - -
아. 안전밸브 -켈리, 켈리밸브, 안전밸브	200-300psi	최대 지상폐쇄압력 이상
자. 기타 장비 1) 라이저 슬립 2) 흙탕물․가스 분리기 3) 트립탱크	유동시험 필요시 유동시험	- - -
<시험방법> 가) 저압 또는 고압시험은 최소 5분동안 압력변화없이 안정화되어야 한다. 나) 작업기간은 21일을 초과하여서는 아니된다. 다) 압력은 0.070307㎏/㎠를 1psi로 환산하여 적용한다.