■ 잔류성오염물질 관리법 시행규칙 [별표 6] <개정 2019. 12. 20.>

잔류성오염물질의 측정주기 등(제14조제3항 관련)
1. 측정대상 : 별표 1에 규정된 배출시설 2. 측정물질 : 다이옥신(퓨란을 포함한다. 이하 같다) 3. 측정매체 : 배기가스, 폐수 4. 측정의 주기 및 횟수 가. 공통사항 1) 측정 주기는 배출시설 최초 가동일부터 기산하고, 기산일부터 나목 및 다목의 구분에 따른 측정 주기에 해당하는 기간의 종료일 전후 30일의 기간(이하 "측정기간"이라 한다) 내에 측정해야 한다. 최초 측정이 아닌 경우에는 마지막 측정일을 기산일로 본다. 2) 조업물량 감소, 시설개선 등의 사유로 측정기간 중에 배출시설을 가동하지 않거나 배출시설 사용을 중지해야 하는 경우에는 재가동일로부터 30일 이내에 측정해야 한다. 나. 배기가스 1) 소각시설 가) 시간당 처리능력이 2톤 이상인 시설의 경우 : 6개월마다 1회 이상 나) 시간당 처리능력이 200킬로그램 이상 2톤 미만인 시설의 경우 : 12개월마다 1회 이상 다) 시간당 처리능력이 25킬로그램 이상 200킬로그램 미만인 시설의 경우 : 24개월마다 1회 이상 2) 소각시설을 제외한 배출시설
구분		측정주기
다이옥신발생량이 연간 25g-TEQ 이상인 배출시설(소각시설을 제외한다)		6개월 마다 1회 이상
다이옥신발생량이 연간 4g-TEQ 이상 25g-TEQ 미만인 배출시설(소각시설을 제외한다)		1년마다 1회 이상
다이옥신발생량이 연간 4g-TEQ 미만인 배출시설(소각시설을 제외한다)		2년마다 1회 이상
비고 1. 연간 다이옥신 발생량과 배출량은 다음의 계산식에 따라 산정한다. 가. 연간 다이옥신 발생량(g/년) = 다이옥신 배출계수(㎍-TEQ/톤)/ [1- {방지시설 설계효율(%)/100}] × 최대 연간활동도×10-6 나. 가목의 최대 연간활동도는 일일활동도에 연간 조업일수를 곱하여 산출한다. 2. 다이옥신 배출계수는 다음의 방법에 따라 산정한다. 가. 최근 2년 이내 4회 이상 실측값이 있는 경우 다이옥신 배출계수=A×B/C A: 다이옥신 농도(최근 2년 이내에 4회 이상 실측한 값 중 최대값, ng-TEQ/S㎥) B: 최대 일일유량(시설용량, S㎥/일) C: 최대 일일활동도(톤/일 또는 kw/일) 나. 삭제 <2019. 4. 17.> 다. 최근 2년 이내 실측 횟수가 4회 미만이거나 실측값이 없는 경우: 다음의 업종별 평균배출계수를 적용한다. < 업종별 평균 다이옥신 배출계수 >
배출시설			배출계수 (㎍-TEQ/톤)
제철 및 제강시설	소결로		0.9
	전기아크로		1.0
동 제련, 정련 및 합금 제조시설	전기아크로		1.5
	용융/용해로		1.0
	반사로, 전로, 정련로, 배소로, 전해로, 건조로, 도가니로		0.5
동 압연, 압출 및 연신 제조시설	전기아크로		1.0
	용융/용해로		25
	반사로, 전로, 정련로, 배소로, 전해로, 건조로, 도가니로		0.5
알루미늄 제련, 정련 및 합금 제조시설	용융/용해로		6.0
	반사로, 전로, 정련로, 배소로, 전해로, 건조로, 도가니로		0.5
알루미늄 압연, 압출 및 연신 제조시설	용융/용해로		1.5
	반사로, 전로, 정련로, 배소로, 전해로, 건조로, 도가니로		0.5
시멘트 제조시설	소성로		0.1
3. "방지시설 설계효율"이란 해당 배출시설에 설치된 대기오염물질 중 먼지에 대한 방지시설의 처리효율을 말한다. 가. 처리효율은 해당 시설 설치 시 제시된 설계효율을 기준으로 한다. 다만, 방지시설 효율 값이 없는 경우에는 국립환경과학원장이 고시한 먼지 제거 효율 값을 적용한다. 나. 배출시설에 2기 이상의 방지시설이 있는 경우 방지시설 설계효율은 다음의 산식에 따라 산정한다. [eqn: { eta }_{t } = { eta }_{1 } + { eta }_{2 }(1- {{ eta }_{1 } } over {100 }) + { eta }_{3 }LEFT { 1-{{ eta }_{1 }+{ eta }_{2}LEFT (1-{{ eta }_{1 } } over {100 } RIGHT ) } over {100}RIGHT }+⋅⋅⋅⋅] [eqn: { eta }_{t }]: 방지시설 전체에 대한 총 방지효율 [eqn: {eta} _{1}, {eta} _{2}, {eta} _{3},․․․․]: 개별 방지시설의 설계효율 다. 폐수 부문 12개월마다 1회 이상. 다만, 이염화에틸렌·염화비닐 제조시설은 6개월마다 1회 이상 측정하여야 한다. 비고 연간 다이옥신 배출량은 다음의 계산식에 따라 산정한다. 연간 다이옥신 배출량(g/년) = 실측농도(pg-TEQ/L) × 일일유량(L/일) × 연간 조업일수 × 10-12 1. 일일유량은 측정유량(L/hr)에 조업시간을 곱한 값을 말한다. 2. 측정유량은 「환경분야 시험·검사 등에 관한 법률」 제6조에 따른 환경오염공정시험기준에 따라 산정한다. 다만, 측정유량의 산정이 불가능하거나 실제 유량과 뚜렷한 차이가 있다고 인정되는 경우에는 다음 각 목의 어느 하나를 기준으로 하여 산정한다. 가. 적산유량계(합산유량계)로 산정한 유량 나. 적산유량계에 의한 산정이 적합하지 아니하다고 인정되는 경우에는 방지시설 운영일지 상의 시료 채취일 직전 최근 조업한 30일간의 평균 유량 다. 가목 및 나목의 방법을 적용하기 곤란한 경우에는 해당 사업장의 전체 용수사용량에서 생활용수량, 제품함유량, 그 밖에 오수 및 폐수가 발생하지 아니한 용수량을 제외한 양