■ 건설폐기물의 재활용촉진에 관한 법률 시행규칙 [별표 1] <개정 2013.12.13>
건설폐기물의 종류별 분류체계(제3조의2 관련)
분류	분류번호	종류
가연성	40-02-06	폐목재(나무의 뿌리ㆍ가지 등 임목폐기물이 5톤 이상인 경우는 제외한다)
	40-02-07	폐합성수지
	40-02-08	폐섬유
	40-02-09	폐벽지
불연성	40-01-01	건설 폐재류	폐콘크리트
	40-01-02		폐아스팔트콘크리트
	40-01-03		폐벽돌
	40-01-04		폐블록
	40-01-05		폐기와
	40-04-13		건설폐토석
	40-03-10	건설오니
	40-03-11	폐금속류
	40-03-12	폐유리
	40-04-10	폐타일 및 폐도자기
가연성ㆍ불연성 혼합	40-04-11	폐보드류
	40-04-12	폐판넬
	40-04-14	혼합건설폐기물
기타	40-90-90	건설공사로 인하여 발생되는 그 밖의 폐기물(생활폐기물과 지정폐기물은 제외한다)