■ 전파법 시행령 [별표 5] <개정 2016. 6. 21.> 주파수의 표시(제29조의2 관련) 1. 전파의 주파수는 3,000㎑ 이하의 것은 ㎑, 3,000㎑ 초과 3,000㎒ 이하의 것은 ㎒, 3,000㎒ 초과 3,000㎓ 이하의 것은 ㎓로 표시한다. 다만, 주파수 사용상 특히 필요가 있는 경우에는 이 표시방법에 의하지 아니할 수 있다. 2. 전파의 주파수대열은 그 주파수의 범위에 따라 다음 표와 같이 아홉 개의 주파수대로 구분한다.
주파수대의 주파수 범위		주파수대번호		주파수대약칭	미터법에 따른 구분
3㎑ 초과 30㎑ 이하 30㎑ 초과 300㎑ 이하 300㎑ 초과 3,000㎑ 이하 3㎒ 초과 30㎒ 이하 30㎒ 초과 300㎒ 이하 300㎒ 초과 3,000㎒ 이하 3㎓ 초과 30㎓ 이하 30㎓ 초과 300㎓ 이하 300㎓ 초과 3,000㎓ 이하 (또는 3㎔ 이하)		4 5 6 7 8 9 10 11 12		VLF LF MF HF VHF UHF SHF EHF	밀리아미터파 킬로미터파 핵터미터파 데카미터파 미터파 데시미터파 센티미터파 밀리미터파 데시밀리미터파
3. 해상이동업무 또는 해상무선항행업무를 함에 있어서 H2A전파․H2B전파․H2D전파․R3E전파․H3E전파 또는 J3E전파를 사용하는 경우의 주파수의 표시는 반송주파수로 하고, 그 전파의 할당주파수는 다음 표의 구분에 따른다. 이 경우에 할당주파수는 반송주파수 다음에 괄호로 표시한다.
구분			할당주파수
H2A․ H2B	1. 선택호출장치 또는 비상 위치지시용 무선표지 설비		반송주파수보다 1,100㎐가 높은 주파수
	2. 제1호 외의 것		반송주파수보다 500㎐가 높은 주파수
R3E․H3E․J3E			반송주파수보다 1,400㎐가 높은 주파수