■ 환경오염시설의 통합관리에 관한 법률 시행규칙 [별지 제13호서식] <개정 2025. 10. 1.>																통합환경허가시스템(http://ieps.nier.go.kr)에서도 제출할 수 있습니다. (총4쪽 중 제1쪽)
확정배출량 명세서
제출인	① 상호(사업장 명칭)												② 종별				(대기)
																	(수질)
	③ 성명(대표자)												④ 생년월일
	⑤ 주소																			(전화번호: )
⑥ 사업장소재지																				(전화번호: )
대기오염물질	1. 배출계수를 이용하는 황산화물의 확정배출량
	⑦ 배출구 번호		⑧ 주요배출시설명					⑨ 사용연료명		⑩ 사용연료량(톤, ㎘/반기)					⑪ 배출계수				⑫ 황함유량(%)			⑬ 확정배출량 (㎏/반기)
	⑭ 연료종류별 사용량 합계(톤, ㎘/반기)														⑮ 확정배출량 합계 (㎏/반기)
	2. 제1호 외의 황산화물과 먼지의 확정배출량
	황산화물	자가측정 등에 의한 확정 배출량		-1 배출구 번 호	-2 측정 일자		-3 측정농도 (ppm)		-4 일일가스유량 (S㎥/일)		-5 일일 배출량 (㎏/일)	-6 일일평균 배출량 (㎏/일)		-7 조정된 일일평균 배출량				-8 조업일수			-9 확정배출량 -6×-8 또는 -7×-8
		검사결과에 의한 배출량		-1 배출구 번 호	-2 측정 일자		-3 측정농도 (ppm)		-4 일일가스유량 (S㎥/일)		-5 일일 배출량 (㎏/일)	확정배출량 합계 (㎏/반기)
210㎜×297㎜[백상지(80g/㎡)]

																																			(총4쪽 중 제2쪽)
대기오염물질	먼지	자가측정 등에 의한 확정 배출량		-1 배출구 번 호		-2 측정 일자				-3 측정농도 (㎎/S㎥)				-4 일일가스유량 (S㎥/일)			-5 일일 배출량 (㎏/일)					-6 일일평균 배출량 (㎏/일)				-7 조정된 일일평균 배출량					-8 조업일수				-9 확정배출량 -6×-8 또는 -7×-8
		검사결과에 의한 배출량		-1 배출구 번 호		-2 측정 일자				-3 측정농도 (㎎/S㎥)				-4 일일가스유량 (S㎥/일)			-5 일일 배출량 (㎏/일)					확정배출량 합계 (㎏/반기)
수질오염물질	수질오염물질의 측정 결과에 따른 일일평균 배출량 산정
	구 분			월							월					월							월					월					월					합계	평균
				일	일			일	일		일	일	일		일	일		일		일	일		일	일	일		일	일	일	일		일	일	일		일	일
	배출 농도 (㎎/L)		생물화학적 산소요구량
			화학적 산소요구량
			부유물질
	일일폐수유량(㎥)
	일일 배출량 (㎏)		생물화학적 산소요구량
			화학적 산소요구량
			부유물질

	(총4쪽 중 제3쪽)
수질오염물질	오염도검사기관의 검사결과에 따른 일일평균 배출량 조정산정
	구분		검사결과에 따른 산출					수질오염물질의 측정에 따른 산출	합 계	평 균		일일평균 방류수 수질기준 이하 배출량	일일평균 기준이내 배출량
			월 일	월 일	월 일	월 일
	배출 농도 (㎎/L)	생물화학적 산소요구량
		화학적 산소요구량
		부유물질
	일일폐수유량(㎥)
	일일 배출량 (㎏)	생물화학적 산소요구량
		화학적 산소요구량
		부유물질
	확정배출량산정
	구분		일일평균 기준이내 배출량(㎏)				부과기간 중의 총 조업일수				확정배출량(㎏)
	유기물질
	부유물질
「환경오염시설의 통합관리에 관한 법률 시행령」 제9조제3항 및 같은 법 시행규칙 제14조제1항에 따라 ( )년도 ( )반기의 확정배출량을 제출합니다. 년 월 일 제출인 (서명 또는 인) 유역환경청장, 지방환경청장 또는 수도권대기환경청장 귀하
※ 구비서류 1. 법 제31조제1항에 따라 오염물질등을 측정한 기록 사본 1부 2. 조업일지 등 조업일수를 확인할 수 있는 서류 사본 1부 3. 황 함유분석표 사본 1부(황 함유량이 적용되는 배출계수를 이용하는 경우에만 제출하며, 해당 부과기간 동안의 분석표만 제출합니다) 4. 연료사용량 또는 생산일지 등 배출계수별 단위사용량을 확인할 수 있는 서류 사본 1부(대기오염물질의 확정배출량 산정을 위하여 배출계수를 이용하는 경우에만 제출합니다) 5.「물환경보전법」 제35조제4항에 따른 공동방지시설에 폐수를 유입하는 사업자별 수질오염물질 배출량에 관한 서류 1부(공동방지시설을 설치ㆍ운영하고 있는 사업자의 경우만 제출합니다) 6. 확정배출량이 영 별표 7 제1호다목 또는 제2호가목1)부터 3)까지에 따라 산정한 배출량보다 100분의 20 이상 적은 경우에는 이를 증명할 수 있는 서류 1부

(총4쪽 중 제4쪽)

※ 작성요령

○ 공통

1. ①란부터 ⑥란까지는 각 항별로 정해진 내용을 적습니다.

○ 대기오염물질

1. ⑦란은 배출구번호를 순서대로 적습니다.

2. ⑧란은 ⑦란의 배출구 번호에 적힌 배출구와 관련이 있는 배출시설명을 적습니다. 다만, 황산화물을 배출하는 시설이 2개 이상인 경우에는 배출시설별로 각각 적습니다.

3. ⑨란은  ⑧란의 배출시설에서 사용하는 연료명을 적습니다(석탄, 유연탄, 무연탄, BC유, BA유 등).

4. ⑩란은 ⑦란의 배출구에서 반기별로 사용할 연료의 양을 예측하여 적습니다(석탄, 유연탄 등 고체연료는 톤으로, 액체연료는 ㎘ 단위로 표시합니다).

5. ⑪란은 ⑨란의 연료에 해당하는 배출계수를 적습니다(배출계수는 기후에너지환경부장관이 별도 고시합니다).

6. ⑫란은 ⑨란의 연료에 함유된 황의 양을 연료별로 각각 적습니다.

7. ⑬란은 사용연료량, 배출계수, 황함유량을 각각 곱하여 확정배출량을 배출구별로 산정하고 이를 적습니다.

8. ⑭란은 ⑨란과 ⑩란을 참고하여 사용하는 연료의 종류와 연료종류별 사용량 합계를 적습니다.

9. ⑮란은 ⑬란의 각 배출구별 확정배출량을 합하여 사업장 전체의 확정배출량을 적습니다.

10. -1란과 -1란은 배출구번호를 순서대로 적습니다.

11. -2란과 -2란은 배출구별 자가측정의 결과를 일자별로 적어야 하며, 하나의 배출구에는 측정일자를 적어도 3회 이상 적어야 합니다.

12. -3란과 -3란은 자가측정 당시의 측정농도를 측정날짜별로 각각 적습니다.

13. -4란과 -4란은 자가측정 당시의 일일가스유량을 계산하여 적습니다. 이 경우 일일가스유량은 자가측정농도 측정시에 측정한 측정가스유량을 근거로 산정하여야 하며, 일일가스유량은 시간당 측정가스유량과 측정 당시를 기준으로 최근 조업한 30일간의 배출시설의 일일조업시간의 평균치를 곱하여 적습니다.

14. -5란과 -5란은 자가측정 당시의 일일 배출량을 계산하여 적습니다. 이 경우 일일 배출량은 다음의 산식에 따라 산정합니다.

황산화물 일일배출량(-5) = 측정농도(-3) × 일일가스유량(-4) × 10-6 × 64 ÷ 22.4

먼지 일일배출량(-5) = 측정농도(-3) × 일일가스유량(-4) × 10-6

15. -6란과 -6란은 측정일자별로 각각 계산된 일일배출량을 배출구별로 합한 후 이를 자가측정의 횟수로 나누어 해당 배출구의 일일평균 배출량으로 적습니다. 예를 들어, 1번 배출구에 3회에 걸쳐 자가측정을 한 황산화물의 일일배출량(-5)이 각각 30㎏, 27㎏, 33㎏이라면 황산화물의 일일평균 배출량은 (30+27+33)÷ 3 = 30㎏이 됩니다.

16. -7란과 -7란은 란 또는 란에 적을 사항이 있는 경우로서 -1란 또는 -1란의 배출구번호와 -1란 또는 -1란의 배출구번호가 서로 같은 경우에만 적습니다. 이 경우 그 산정방식은 -6란의 일일평균 배출량과 -5란의 일일 배출량을 더한 후 이를 나누어 산정합니다.

- 1번 배출구의 일일평균 배출량이 30㎏인데 -5의 검사결과에 의한 1번 배출구의 일일 배출량이 40㎏인 경우에 조정된 일일평균 배출량은 (30+40)÷ 2 = 35㎏이 됩니다.

- 만약, 1번 배출구의 -5의 검사결과에 의한 일일 배출량이 각각 40㎏과 50㎏으로 2번이 있다면 조정된 일일평균 배출량은 (30+40+50)÷ 3 = 40㎏이 됩니다.

17. -8란과 -8란은 각 배출구별로 조업일수를 적습니다.

19. -9란과 -9란은 각 배출구별로 확정배출량을 적습니다. 그 산정방식은 다음과 같습니다.

가. -7항에 기재사항이 있는 경우: 황산화물 확정배출량(-9) = 조정된 일일평균 배출량(-7) × 조업일수(-8)

나. -7항에 기재사항이 없는 경우: 황산화물 확정배출량(-9) = 조정된 일일평균 배출량(-6) × 조업일수(-8)

다. -7항에 기재사항이 있는 경우: 먼지 확정배출량(-9) = 조정된 일일평균 배출량(-7) × 조업일수(-8)

라. -7항에 기재사항이 없는 경우: 먼지 확정배출량(-9) = 조정된 일일평균 배출량(-6) × 조업일수(-8)

20. 란과 란은 각 배출구별로 산정된 확정배출량을 합하여 사업장 전체의 확정배출량 합계를 적습니다.

○ 수질오염물질

1. 수질오염물질의 측정횟수 또는 오염도검사기관의 검사횟수가 기재하는 칸수보다 많을 경우에는 칸수를 늘려 작성하거나 별지로 작성합니다.

2. 수질오염물질 배출량은 소수점 첫째자리까지 계산합니다.

3. 의 "배출농도" 및 "일일폐수유량"은 폐수배출시설 및 방지시설 운영일지 등을 기준으로 하여 기재합니다.

4. 의 "일일배출량"은 "배출농도"에 "일일폐수유량"을 곱하여 산정합니다.

5. 의 "수질오염물질의 측정에 따른 산출"란에는 의 "평균"란의 수치를 적습니다.

6. 의 "검사결과에 따른 산출"은 점검기관에서 통보받은 배출농도와 일일폐수유량을 적고 수질오염물질 배출량을 제4호의 방법에 따라 산정합니다.

7. 의 "평균"은 "검사결과에 따른 산출"란의 각각의 수치와 "수질오염물질의 측정에 따른 산출"란의 수치를 합산한 후 오염도검사기관에서 통보받은 검사횟수에 1을 더한 값으로 나누어 산출합니다.

8. 의 "일일평균 방류수 수질기준 이하 배출량"은 방류수 수질기준농도에 "평균"란의 일일유량을 곱하여 산출합니다.

9. 의 "일일평균 기준이내 배출량"은 "평균"란의 "수질오염물질 배출량"에서 "일일평균 방류수 수질기준 이하 배출량"을 뺀 나머지 양으로 합니다.

10. 의 "유기물질"란에는 생물화학적 산소요구량과 화학적 산소요구량 중 의 "일일평균 기준이내 배출량"이 큰 값을 적습니다.