■ 온천법 시행규칙 [별표 1의3] <개정 2007.9.18>

온천개발면적의 산정기준(제6조 관련)

온천개발면적(제곱미터)=66.2×일일적정양수량(톤)

비 고

1. 삭제<2003.12.30>

2. 온천개발지역의 토지가 온천개발자의 소유일 경우 100퍼센트의 범위내에서 추가로 개발할 수 있다.