■ 선박에서의 오염방지에 관한 규칙 [별표 11]

선박 연료유탱크의 이중선체 구조(제15조제3항제3호 관련)

2010년 8월 1일 이후에 인도되는 선박의 연료유탱크에 대한 이중선체구조

연료유탱크의 총합계가 600㎥ 이상인 연료유탱크를 가진 모든 선박의 연료유탱크는 이중선체구조를 갖추어야 한다.