■ 선박에서의 오염방지에 관한 규칙 [별표 28]

방오시스템의 기술기준(제44조제3항 관련)

1. 별표 18 제1호나목에 따른 기준을 충족하여야 한다.

2. 검사를 위하여 선체의 서로 다른 지점에서 최소한 8개의 샘플을 채취하여야 한다.

3. 허용한도는 대표적인 시험조건 하의 표준편차보다 높지 아니하여야 하며, 어떠한 경우에도 30%를 넘지 아니하여야 한다.