■ 항만지역등 대기질 개선에 관한 특별법 시행규칙 [별표] <개정 2025. 10. 31.>

환경친화적 하역장비 배출가스허용기준(제7조 관련)
엔진 출력 범위	탄화수소 (HC)	질소산화물 (NOx)		입자상물질 (PM10)	측정방법
8kW 미만	7.5g/kWh 이하 (탄화수소 및 질소산화물)			0.4g/kWh 이하	NRSC모드(Non-Road Steady Cycle: 비도로 장비에 적용되는 배출가스 고정 측정 모드) 및 NRTC모드(Non-Road Transient Cycle: 비도로 장비에 적용되는 배출가스 단기 변화 측정 모드)
8kW 이상 19kW 미만	7.5g/kWh 이하 (탄화수소 및 질소산화물)			0.4g/kWh 이하
19kW 이상 37kW 미만	4.7g/kWh 이하 (탄화수소 및 질소산화물)			0.015g/kWh 이하
37kW 이상 56kW 미만	4.7g/kWh 이하 (탄화수소 및 질소산화물)			0.015g/kWh 이하
56kW 이상 130kW 미만	0.19g/kWh 이하		0.4g/kWh 이하	0.015g/kWh 이하
130kW 이상 560kW 미만	0.19g/kWh 이하		0.4g/kWh 이하	0.015g/kWh 이하
560kW 이상	0.19g/kWh 이하		3.5g/kWh 이하	0.04g/kWh 이하
비고 1. 위 표는 경유를 연료로 사용하는 하역장비 원동기에 적용한다. 2. 탄화수소는 비메탄탄화수소로 측정한다. 3. 배출가스 측정방법 등에 관해 필요한 사항은 「대기환경보전법」 제50조제6항에 따라 기후에너지환경부장관이 정하여 고시하는 바에 따른다.