■ 건축법 시행규칙 [별표 6] <개정 2014.10.15.>
옹벽에 관한 기술적 기준(제25조관련) 1. 석축인 옹벽의 경사도는 그 높이에 따라 다음 표에 정하는 기준 이하일 것
구분	1.5미터까지		3미터까지			5미터까지
멧쌓기	1 : 0.30		1 : 0.35			1 : 0.40
찰쌓기	1 : 0.25		1 : 0.30			1 : 0.35
2. 석축인 옹벽의 석축용 돌의 뒷길이 및 뒷채움돌의 두께는 그 높이에 따라 다음 표에 정하는 기준 이상일 것
구분높이				1.5미터까지	3미터까지		5미터까지
석축용돌의뒷길이(센티미터)				30	40		50
뒷채움돌의두께(센티미터)		상부하부		30 40	30 50		30 50
3. 석축인 옹벽의 윗가장자리로부터 건축물의 외벽면까지 띄어야 하는 거리는 다음 표에 정하는 기준 이상일 것. 다만, 건축물의 기초가 석축의 기초 이하에 있는 경우에는 그러하지 아니하다.
건축물의층수	1층		2층			3층 이상
띄우는 거리(미터)	1.5		2			3
4. 삭제 <2014.10.15.> 5. 삭제 <2014.10.15.> 6. 삭제 <2014.10.15.>