■ 지하수법 시행규칙 [별지 제5호서식] <개정 2023. 7. 24.>

원상복구계획서

(1쪽)

※ 불용공(不用孔) 유형 분류 중 해당되는 관정에 표시하고 되메움깊이를 기재합니다.

구분

표시 및 기재사항

유형

[  ] 유형1  [  ] 유형2  [  ] 유형3  [  ] 유형4  [  ] 유형5  [  ] 유형6  [  ] 유형7

되메움깊이

투수성재료

m

불투수성재료

m

※ 법 제9조의4에 따라 굴착행위를 신고하는 경우에만 기재합니다

유형별 원상복구 되메움 순서 및 모식도(유형1 ~ 유형7)

(2쪽)

210mm×297mm[백상지(80g/㎡)

(3쪽)

210mm×297mm[백상지(80g/㎡)

(4쪽)

210mm×297mm[백상지(80g/㎡)

(5쪽)

210mm×297mm[백상지(80g/㎡)

(6쪽)

210mm×297mm[백상지(80g/㎡)

(7쪽)

210mm×297mm[백상지(80g/㎡)