■ 전기안전관리법 시행규칙 [별표 10]
전기안전관리자를 선임한 자가 보유해야 하는 장비(제33조 관련)
장 비	수 량
1. 절연저항 측정기(500V, 100㏁) 2. 절연저항 측정기(1,000V, 2,000㏁) 3. 클램프메타 4. 접지저항측정기 5. 멀티테스터기 6. 비접촉식 적외선 온도계 7. 특고압검전기 8. 저압검전기 9. 특고압 COS 조작봉 10. 고압절연장갑 11. 절연장화 12. 절연안전모	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
비고: 두 가지 이상의 기능을 함께 가지고 있는 장비를 갖춘 경우에는 각각의 장비를 갖춘 것으로 본다.