■ 산업안전보건기준에 관한 규칙 [별표 5]
강관비계의 조립간격(제59조제4호 관련)
강관비계의 종류	조립간격(단위: m)
	수직방향	수평방향
단관비계	5	5
틀비계(높이가 5m 미만인 것은 제외한다)	6	8