[별지 제45호서식] <신설 2020. 11. 27.>
수탁폐수의 혼합확인 결과서
확인일시		확인자	(인)
확인목적	[ ] 혼합 저장 [ ] 혼합 처리 [ ] 기타 취급 ( )	책임자	(인)
확인 대상
저장폐수	폐수 종류(부호)	( )	저장량(㎥)
수탁폐수	상호(명칭)		수탁량(㎥)
폐수 종류(부호)	( )
혼합비율 (%)	저장폐수	수탁폐수	(산정근거: )
폐수부호	H-1	도금산화계	H-2	도금환원계	H-3	도금혼합
H-4	실험실 폐수	H-5	그 밖의 중금속	A-1	폐산	K-1	폐알칼리
M-1	그 밖의 금속	P-1	사진현상	P-2	사진정착	P-3	사진세척수
P-4	인쇄제판정착	P-5	인쇄제판현상	P-6	인쇄제판세척수	B-1	보일러세관(녹제거)
B-2	보일러세관(중화)	G	귀금속 가공수
EX	그 밖의 폐수(폐수의 종류ㆍ성상 등을 적습니다)
확인 결과
구분	저장폐수	수탁폐수	혼합 직후	혼합 반응 후	위험ㆍ유해성 분류기준
부식성	pH					pH 2.0 이하 강산성 또는 pH 11.5 이상 강염기
폭발성	메탄(%)				메탄 10% 이상
유해성	이산화탄소(%)			1.5% 이상
황화수소(ppm)			10ppm 이상
산소(%)			18% 미만 또는 23.5% 이상
자연발화성	자연발화	[ ]유 [ ]무	[ ]유 [ ]무	5분 내 자연발화
기타	온도(℃)
가스 발생(연기 등)		[ ] 유 [ ] 무
악취 발생		[ ] 유 [ ] 무
처리결과	[ ] 혼합 저장 [ ] 별도 저장 [ ] 반송
특이 사항	사진대지
	실험 전	실험 후
210mm×297mm[백상지(80g/㎡) 또는 중질지(80g/㎡)]