■ 해양환경관리법 시행규칙 [별표 11] <개정 2021. 6. 30.>

해양시설의 자재ㆍ약제 비치기준(제32조제2항 관련)

비치대상

구분

종류

비치량

1. 제32조제1항제1호의 저장시설

가. 5만㎘ 이상의 기름을 저장할 수 있는 시설

해양유류오염확산차단장치 B형 또는 C형

기름의 양이 5만㎘ 이상 10만㎘ 미만인 경우에는 660m, 10만㎘ 이상 20만㎘ 미만인 경우에는 840m, 20만㎘ 이상인 경우에는 1,000m

유처리제ㆍ유흡착재 또는 유겔화제

다음의 산식에 의한 양

20X＋50Y＋15Z＝U

나. 5만㎘ 미만 300㎘ 이상의 기름을 저장할 수 있는 시설

해양유류오염확산차단장치 A형 또는 B형

기름의 양이 300㎘이상 1천㎘미만인 경우에는 200m, 1천㎘이상 1만㎘미만인 경우에는 320m, 1만㎘이상 5만㎘미만인 경우에는 460m

유처리제ㆍ유흡착재 또는 유겔화제

다음의 산식에 의한 양

20X＋50Y＋15Z＝U

2. 제32조제1항제2호의 계류시설

가. 총톤수 10만톤 이상의 유조선을 계류하는 시설

해양유류오염확산차단장치 B형 또는 C형

계류할 수 있는 최대 선박길이의 1.5배의 길이

유처리제ㆍ유흡착재 또는 유겔화제

다음의 산식에 의한 양

20X＋50Y＋15Z＝U

나. 총톤수 10만톤 미만 100톤 이상 유조선을 계류하는 시설

해양유류오염확산차단장치 A형 또는 B형

계류할 수 있는 최대 선박길이의 1.5배의 길이

유처리제ㆍ유흡착재 또는 유겔화제

다음의 산식에 의한 양

20X＋50Y＋15Z＝U

비고

1. 해양유류오염확산차단장치의 종류는 다음과 같다.

유형

수면 위(㎝)

수면 아래(㎝)

A형

B형

C형

20 이상 30 미만

30 이상 60 미만

60 이상

30 이상 40 미만

40 이상 90 미만

90 이상

2. X, Y, Z, U 및 W는 각각 다음과 같다.

X: 유처리제의 양(㎘)

Y: 유흡착재의 양(t)

Z: 유겔화제의 양[액상(㎘), 분말(t)]

U:

총톤수	300이상 1천미만	1천이상 5천미만	5천이상 1만미만	1만이상 5만미만	5만이상 10만미만	10만이상 20만미만	20만이상
U	10	15	20	25	30	40	50

가. 제1호의 경우에는 해당 시설에 갖추어 둘 수 있는 기름의 양에 따라 다음 표에서 정하는 값

나. 제2호의 경우에는 해당 계류시설에 계류할 수 있는 최대선박의 총톤수에 따라 가목의 표에 의하여 정하는 값

W: 제2호의 경우에는 해당 계류시설에 계류할 수 있는 최대선박의 총톤수에 따라 가목의 표에 의하여 정하는 값

3. 제32조제1항제1호의 저장시설의 설치자가 같은 항 제2호의 계류시설의 관리자인 경우에는 이 표의 제1호 또는 제2호의 비치기준 중 큰 쪽의 것을 적용한다.