■ 한강수계 상수원수질개선 및 주민지원 등에 관한 법률 시행규칙 [별지 제16호서식] <개정 2017. 1. 19.>

관거검사 및 보수 결과

1. 관거 검사

<관거 검사 현황>

처리(배수)구역			검사지역		대상처리장
검사기간			검사자		대상수계
구분	지역명	처리(배수)분구명	검사대상(m)	검사실적(m)	검사방법	검사비용

※ 대상처리장은 공공폐수처리시설을 말함

<관거 검사 결과>

검 사 결 과
계	평균	관부식 및 마모	관파괴	이음부 이탈	이음부 어긋남	관의 단차	접합부 재질이상	맨홀부 이상	침입 장애물	점착	관돌출	관휨	침입수	누수	침전

※ 검사 결과 항목은 예시이므로 유역환경청 또는 지방환경청의 선정 기준에 따름

※ 검사 결과의 평균은 불량 개소수(개소수)/검사실적(m)

2. 보수 결과

처리(배수)구역		보수지역		대상처리장			대상수계
보수구간				보 수 자
구분	지역명	처리(배수) 분구명	보수대상 (m)	보수실적		보수공법		사업비
				공 종	실적(m)
				준 설 교 체 개보수

※ 제2호의 구분란은 제1호의 구분란과 일치되도록 작성

3. 기대 효과

구분	보수전		보수후		개선효과
	대상처리장	처리지역(분구)말단구	대상처리장	처리지역(분구)말단구	대상처리장	처리지역(분구)말단구
불명 수량(L/일)					( %)	( %)
수질(BOD ㎎/L)					( %)	( %)

※ 개선 효과란의 불명 수량은 ‘보수전 불명 수량에서 보수 후 불명 수량을 뺀 값’을 뜻하며, 백분율은 ‘개선 효과 불명 수량/보수 전 불명 수량’임

※ 개선 효과란의 수질은 ‘보수 전 수질에서 보수 전 수질을 뺀 값’을 뜻하며, 백분율 ‘개선 효과 수질/보수 전 수질’임

년      월      일

담당 공무원                        (서명 또는 인)

확인 공무원                        (서명 또는 인)

210mm×297mm[일반용지70g/㎡(재활용품)]