■ 액화석유가스의 안전관리 및 사업법 시행규칙 [별표 15의2] <신설 2020. 3. 18.>

공사계획의 승인대상(제49조의2제1항 관련)

1. 제조소

가. 제조소의 신규 설치공사

나. 다음의 어느 하나에 해당하는 설비의 설치공사

1) 저장탱크, 소형저장탱크 또는 액화석유가스용 펌프

2) 최고사용압력이 0.2메가파스칼 이상인 열교환기 또는 기화기

3) 가스압축기

4) 배관(최고사용압력이 0.01메가파스칼 이상인 배관으로서 호칭지름이 150㎜ 이상이고 그 길이가 20m 이상인 것만을 말한다)

다. 다음 어느 하나에 해당하는 변경공사

1) 저장탱크(소형저장탱크를 포함한다)의 최고사용압력 또는 최저사용온도의 변경에 따른 설비의 변경

2) 액화석유가스용 펌프, 열교환기, 기화기 및 가스압축기의 최고사용압력의 변경을 수반하는 공사로서 변경 후의 최고사용압력이 0.01메가파스칼 이상이 되는 공사

2. 제조소 외의 가스공급시설

가. 배관

1) 본관 또는 최고사용압력이 0.01메가파스칼 이상인 공급관을 20m 이상 설치하는 공사

2) 다음의 어느 하나에 해당하는 변경공사. 다만, 공사계획의 승인을 받은 공사로서 해당 공사 구간 안에서 배관의 길이를 줄이거나 배관의 길이를 10분의 1 이내 또는 20m 미만으로 증설하는 공사는 제외한다.

가) 본관 또는 최고사용압력이 0.01메가파스칼 이상인 공급관을 20m 이상 변경하는 공사

나) 최고사용압력의 변경을 수반하는 공사[최고사용압력만을 올리는 것을 포함한다. 이하 나)에서 같다]로서 공사 후의 최고사용압력이 0.01메가파스칼 이상이 되는 공사

나. 정압기

1) 설치공사(계량설비의 설치공사는 제외한다)

2) 위치변경공사

3) 배관공사(최고사용압력이 0.01메가파스칼 이상의 배관을 20m 이상 설치ㆍ증설ㆍ교체 또는 이설하는 공사만을 말한다)