■ 환경오염시설의 통합관리에 관한 법률 시행규칙 [별표 16]
오염물질별 최소 자가측정 횟수(제32조제4항 관련)
1. 대기오염물질
구 분	측정횟수
먼지ㆍ황산화물 및 질소산화물의 연간 발생량 합계가 80톤 이상인 배출구	분기 1회
먼지ㆍ황산화물 및 질소산화물의 연간 발생량 합계가 20톤 이상 80톤 미만인 배출구	분기 1회
먼지ㆍ황산화물 및 질소산화물의 연간 발생량 합계가 10톤 이상 20톤 미만인 배출구	반기 1회
먼지ㆍ황산화물 및 질소산화물의 연간 발생량 합계가 2톤 이상 10톤 미만인 배출구	매년 1회
먼지ㆍ황산화물 및 질소산화물의 연간 발생량 합계가 2톤 미만인 배출구	매년 1회
2. 수질오염물질
구 분	측정횟수
1일 폐수배출량이 2,000m3 이상인 배출구	분기 1회
1일 폐수배출량이 700m3 이상, 2,000m3 미만인 배출구	분기 1회
1일 폐수배출량이 200m3 이상, 700m3 미만인 배출구	반기 1회
1일 폐수배출량이 50m3 이상, 200m3 미만인 배출구	매년 1회
1일 폐수배출량이 50m3 미만인 배출구	매년 1회