■ 공간정보의 구축 및 관리 등에 관한 법률 시행규칙 [별표 1] <개정 2022. 5. 31.>

측량기준점표지의 형상 및 규격(제3조 관련)

1. 국가기준점표지

가. 위성기준점표지(단위: 밀리미터)

150

1750

1950

2150

잡석

레미콘 타설

3종접지봉

1820

드레인 파이프

A

A

수납상자

금속표

1750

A-A 단면도

1750

300

60

600

전력, 통신 선로 공급관

나. 통합기준점표지

1) ‘가’형(단위 : 밀리미터)

2) ‘나’형(단위 : 센티미터)

경

암

또

는

합

성

수

지

다. 삼각점표지(단위: 센티미터)

※ 1개의 표주와 반석으로 구성한다.

라. 수준점표지(단위: 센티미터)

1) 1등 수준점표지

※ 1개의 표주로 구성한다.

2) 2등 수준점표지

※ 1개의 표주로 구성한다.

마. 삭제 <2021. 2. 19.>

바. 삭제 <2021. 2. 19.>

사. 삭제 <2021. 2. 19.>

아. 삭제 <2021. 2. 19.>

자. 지자기점표지(단위: 센티미터)

1) 1등 지자기점표지

※ 1개의 표주로 구성한다.

2) 2등 지자기점표지(단위: 센티미터)

※ 1개의 표주로 구성한다.

차. 중력점표지(단위: 센티미터)

2. 공공기준점표지(단위: 센티미터)

가. 공공삼각점표지

(표석)

※ 1개의 표주와 반석으로 구성한다.

(동판)

나 . 공공수준점표지(단위: 센티미터)

(표석)

(동판)

3. 지적기준점표지(단위: 센티미터)

가. 지적삼각점표지

(주 석)

24cm

24cm

(반 석)

9cm

9cm

15cm

11cm

8cm

60cm

지 적

(반석측면)

나. 지적삼각보조점표지

(표 석)

9cm

9cm

15cm

11cm

이상

60cm

지 적

삼각보

적     조

지     점

1~2cm

1cm

15cm이상

4~6cm

(철제 또는 플라스틱제)

50cm

40cm

22cm

25cm

삼각보

적     조

지     점

27cm

35cm

콘크리트

13cm

11cm 이상

30cm

10cm

45cm

68cm

이상

60cm

9cm

주물

(맨 홀 식)

다. 지적도근점표지

(표 석)

9cm

9cm

15cm

11cm

이상

60cm

지 적

적  도

지     근

점

1~2cm

1cm

15cm이상

4~6cm

(철제 또는 플라스틱제)

50cm

40cm

22cm

25cm

적 도

지     근

점

27cm

35cm

콘크리트

13cm

11cm 이상

30cm

10cm

45cm

68cm

이상

60cm

9cm

주물

(맨 홀 식)

※ 비고

1. 표석은 아스팔트, 콘크리트 등 외의 지역에 설치한다.

2. 철제 또는 플라스틱제 표지는 아스팔트, 콘크리트 등에 설치한다.

3. 표석은 지면에서 1~2센티미터 돌출되도록 설치한다.