■ 공간정보의 구축 및 관리 등에 관한 법률 시행규칙 [별표 6] <개정 2022. 4. 6.>
경계점표지의 규격과 재질(제60조제2항 관련)
2cm 2cm 4~5cm (철못1호) 1cm 0.8cm 15cm 적색합성수지 2cm 3.5cm 35cm이상 4cm 항타보호캡 (적색합성수지제) 목 재 (압축강도 30N/㎟이상) (철못2호) (철못3호) 4~4.8cm 4~4.8cm 0.8cm 7~7.5cm 콘크리트용철못 와샤 3.8~4.5cm 콘크리트용철못 적 경 지 계 점 2cm 4~5cm 4~5cm (표석) 9cm 9cm 15cm 11cm 60cm 지 적 적 경 지 계 점 4cm 2cm 3.5cm 2cm 3.5cm 0.4cm 적색합성수지 0.4cm [항타보호캡] (목 제) 적 경 지 계 점 적 경 지 계 점 적 경 지 계 점
	비고 1. 목제는 비포장지역에 설치한다. 2. 철못1호는 아스팔트 포장지역에 설치한다. 3. 철못2호는 콘크리트 포장지역에 설치한다. 4. 철못3호는 콘크리트 구조물·담장·벽에 설치한다. 5. 표석은 소유자의 요구가 있는 경우 설치한다.