■ 총포ㆍ도검ㆍ화약류 등의 안전관리에 관한 법률 시행규칙 [별표 4] 방폭면외의 3면의 방폭식벽의 구조기준 (제11조제2항제2호관련)
위험공실의구분			방폭면외의 3면의 벽의 구조
화약류(꽃불류·신호용염관·신호용화전과 이들의 원료용 화약 및 폭약을 제외한다)의 위험공실	폭발의 위험있는 위험공실	정체량 300킬로그램 초과의 경우	두께 50센티미터 이상의 철근콘크리트조
		정체량 100킬로그램 초과 300킬로그램 이하의 경우	두께 30센티미터 이상의 철근콘크리트조
		정체량 4킬로그램 초과 100킬로그램 이하의 경우	두께 20센티미터 이상의 철근콘크리트조
		정체량 4킬로그램 이하의 경우	두께 15센티미터 이상의 철근콘크리트조 또는 두께 20센티미터 이상의 보강콘크리트블록조
	불이 날 위험있는 위험공실	정체량 600킬로그램 초과의 경 우	두께 20센티미터 이상의 철근콘크리트조 또는 두께 30센티미터 이상의 보강콘크리트블록조
		정체량 600킬로그램 이하의 경 우	두께 15센티미터 이상의 철근콘크리트조 또는 두께 20센티미터 이상의 보강콘크리트블록조
꽃불류등의위험공실	폭발의 위험있는 위험공실	정체량 30킬로그램 초과의 경우	두께 15센티미터 이상의 철근콘크리트조 또는 두께 20센티미터 이상의 보강콘크리트블록조
		정체량 30킬로 그램 이하의 경우	두께 10센티미터 이상의 철근콘크리트조 또는 두께 15센티미터 이상의 철근콘크리트블록조
	불이 날 위험있는 위험공실		두께 12센티미터 이상의 철망시멘트 모르타르칠, 두께 10센티미터 이상의 콘크리트블록조 또는 이와 동등 이상 의 강도 및 내화성이 있는 구조