■ 총포·도검·화약류 등의 안전관리에 관한 법률 시행규칙 [별표 11의2] <개정 2021. 12. 31.> 화공품의 안정도시험 기준 및 방법(제44조제1항관련) 1. 외관검사(수입품에 한한다)
종목		검사항목				검사기준
화공품		종류 및 수량확인				허가된 내용과 제품의 종류·구조·성능이 일치할 것
						수량이 수입허가량 이내이고, 시험대상 수량과 수입량이 일치할 것
		구조형식의 원형 유지상태 검사				구조형식의 변경이나 개조·파손·부식 등의 결함이 없을 것
		기재사항 확인				영 제9조제2항제22호의 기재사항이 기재되어 있을 것(특히, 장난감용 꽃불류의 경우 ‘장난감용 꽃불류’라는 문구가 명확하게 기재되어 있을 것)
		사용방법 및 주의사항				누구나 쉽게 알아볼 수 있도록 명확하게 기재되어 있을 것
2. 제품시험
가. 장난감용 꽃불류
종목		시험항목				합격기준
공통		약량 및 치수 측정				제4조제1항에 적합할 것
		성능시험				제4조제2항에 적합할 것
		점화 · 연소시험				○도화선으로 점화하는 방식인 경우 점화후 발화·발사 및 폭발까지의 시간이 최소한 3초 이상일 것 ○제품이 발화·발사 또는 폭발되지 아니하거나 사용된 제품에 연소되지 아니하는 화약이 남아 있지 아니할 것
불꽃·불티또는꽃불을 주로 내는 것		사용시험				○화약류의 연소가 일정하게 유지될 것 ○불꽃, 불티가 사방 2m 이상 튀지 아니할 것 ○연소중 제품의 외형이 유지될 것
회전을 주로 하는것						○회전중 화약류의 연소가 일정하게 유지될 것 ○회전중 회전판과 본체가 분리되지 아니할 것
달리기를 주로 하는 것						○달리는 과정에서는 화약류의 연소가 일정하게 유지될 것 ○케이블카꽃불 등 그 밖에 줄이 종이통 등에 달린꽃불류는 본체와 실이 단단하게 부착되어 있을 것
날기를 주로 하는 것						○나는 과정에서 화약류의 연소가 일정하게 유지될 것 ○꼬리가 달린 통꽃불류는 본체와 꼬리가 견고히 부착되어 있을 것
위로 쏘아 올리는 것을 주로 하는것						○쏘아 올려진 방출물은 공중에서 완전히 연소될 것 ○방출물을 담은 둥근통은 연소중 원형을 유지할 것
그 밖의 장난감용 꽃불류						화약류의 연소가 일정하게 유지될 것
나. 꽃불류
종목		시험항목				합격기준
공통		점화 · 연소시험				○도화선으로 점화하는 방식인 경우 점화후 발화·발사 및 폭발까지의 시간이 최소한 3초 이상일 것 ○제품이 발화 · 발사 또는 폭발되지 아니하거나 사용된 제품에 연소되지 아니한 화약이 남아 있지 아니할 것
		사용시험				○쏘아 올려진 방출물은 20m 이상의 높이에서 퍼지며 공중에서 완전히 연소할 것(쏘아 올리는 꽃불류에 한한다) ○화약류의 발화 또는 발사로 인하여 프레임이나 철선 등이 변형되지 아니할 것
다. 뇌관류
종목		시험항목				시험방법	합격기준
전기뇌관		납판시험				한국산업규격KS M-4803의 6.1의 납판시험에 의한다.	두께 4mm의 납판을 관통할 것
		점화전류시험				한국산업규격KS M-4803의 6.2의 점화전류 시험의(1)에 의한다.	0.25A의 전류로 30초간 통전(通電)한 때에 발화되지 아니할 것
		내수시험				한국산업규격KS M-4803의 6.3의 내수시험에 의한다.	수압 1.0kgf/㎠에서 1시간 이상 담근 후, 납판시험을 하여 납판을 관통할 것
		내정전기시험				한국산업규격KS M-4803의 6.5의 내정전기 시험에 의한다.	방전한 때에 발화되지 아니할 것
공업용 뇌관(비전기내관)		납판시험				한국산업규격KS M-4803의 6.1의 납판시험에 의한다.	두께 4mm의 납판을 관통할 것
		내수시험				한국산업규격KS M-4803의 6.3의 내수시험에 의한다.	수압 1.0kgf/㎠에서 1시간 이상 담근 후, 납판시험을 하여 납판을 관통할 것
전기점화옥		내정전기시험				한국산업규격KS M-4803의 6.5의 내정전기 시험에 의한다.	방전한 때에 발화되지 아니할 것
뇌관용관체		납판시험				한국산업규격KS M-4803의 6.1의 납판시험에 의한다.	두께 4mm의 납판을 관통할 것
라. 실탄(산탄 포함) 및 공포탄류
종목	시험항목			합격기준
공통	장착 및 발사 시험			○장착이 용이하고 격발이 가능할 것 ○불발 및 파편이 발생하지 아니할 것
마. 신호용 화공품류
종목	시험항목			합격기준
공통	점화장치 작동여부 시험			점화에 위험이 없을 것
				점화장치가 안전하게 작동할 것
	연소시험			화약류의 연소가 일정하게 유지될 것
				연소중 부속품 손상 등 안전에 위해를 미치는 요인이 없을 것
바. 인체보호용 가스발생기
종목			시험 항목		합격 기준
공통			원료 화약 시험		원료 화약을 뇌관을 이용하여 기폭(起爆)했을 때, 폭약과 비슷한 파괴적 폭발을 일으키지 않을 것
			용기 파열 시험		용기는 밀폐된 상태에서 화약을 넣고 연소시켰을 때 발생되는 압력의 1.5배의 압력을 견딜 수 있을 것
			용기 구조 시험		용기는 일체형 또는 용접 등의 방법으로 결합되어 분해될 수 없는 구조로 되어 있을 것
			점화 전류 시험		0.25A의 전류를 30초간 통하게 할 때 발화되지 않을 것