■ 총포ㆍ도검ㆍ화약류 등의 안전관리에 관한 법률 시행규칙 [별표 16의4] <개정 1999.7.15> 석궁의 검사기준(제50조제1항관련)
1. 성능개조여부 검사기준
구분	종목	검사항목	검사합격기준
구조형식	석궁	1. 구조형식의 원형 유지상태	·구조형식의 변경이나 개조·손괴·부식 등의 결함이 없을 것
		2. 개머리 및 기관부 원형 유지상태	·개머리 및 기관부의 대체 등의 변경이 없을 것
	석궁및화살	1. 제조번호의 타각유지 상태	·제조번호의 타각·변경 등의 결함이 없을 것
2. 제조시 제품종합검사 및 제조품안전검사기준
구분	종목	검사항목		검사합격기준
구조형식	석궁	1. 설계도면 일치여부		·허가당시 제출한 설계도면과 일치할 것
		2. 탄력성		·68kg 이하일 것
		3. 격발장치		·연속격발식이 아닐 것(수출용 제외)
		4. 방아쇠압력		·방아쇠를 당기는 압력이 1kg 이상일 것(선수용 제외)
		5. 안전장치		·안전장치에 결함이 없을 것
		6. 현을 당기는 힘		·도르래식이 아닐 것
	석궁및화살	1. 제작회사 및 제조번호 표시		·제작회사·제품명칭·제조연도 및 제조번호가 표시되어 있을 것
안전도시험	석궁	1. 탄력성 검사		·현을 당기는 힘이 68kg에서 현 및 림의 결함이 없을 것