■ 도로표지규칙 [별표 4] <개정 2023. 11. 8.>

도로명 안내표지의 표지판, 글자 및 지주의 규격과 상세규격 및 설치방법(제6조제1항제2호 관련)

1. 표지판, 글자 및 지주의 규격

구분	표지번호	종별	지주형식	표지판의 규격 (cm)	글자의 세로규격(cm)	지주의 규격(mm)
						홑기둥식	겹기둥식	편지식ㆍ현수식
								지주	가로재
방향표지	440-1(A)	3방향 도로명예고표지	편지식	450×175	33			355.6 (9.0)	216.3 (4.5)
	440-1(B)	3방향 도로명예고표지			33
	440-1(C)	3방향 도로명예고표지			33
	440-1(D)	3방향 도로명예고표지			33
	440-1(E)	3방향 도로명예고표지	편지식	360×220	30			355.6 (6.3)	165.2 (4.5)
	440-2(A)	3방향 도로명표지	현수식	450×140	33			355.6 (6.3)	267.4 (6.0)
	440-2(B)	3방향 도로명표지			33
	440-2(C)	3방향 도로명표지			33
	440-2(D)	3방향 도로명표지			33
	440-2(E)	3방향 도로명표지	편지식	360×220	30			355.6 (6.3)	165.2 (4.5)
	440-2(F)	3방향 도로명표지		445×220	30			355.6 (9.0)	216.3 (4.5)
	440-2(G)	3방향 도로명표지			30
	440-3(A)	2방향 도로명예고표지	편지식	445×220	30			355.6 (9.0)	216.3 (4.5)
	440-3(B)	2방향 도로명예고표지			30
	440-3(C)	2방향 도로명예고표지			30
	440-3(D)	2방향 도로명예고표지		360×220	30			355.6 (6.3)	165.2 (4.5)
	440-3(E)	2방향 도로명예고표지			30
	440-3(F)	2방향 도로명예고표지			30
	440-4(A)	2방향 도로명표지	현수식	370×140	33			318.5 (6.0)	190.7 (4.5)
	440-4(B)	2방향 도로명표지			33
	440-4(C)	2방향 도로명표지			33
	440-4(D)	2방향 도로명표지	현수식	370×140	33			318.5 (6.0)	190.7 (4.5)
	440-4(E)	2방향 도로명표지			33
	440-4(F)	2방향 도로명표지			33
	440-5	회전교차로 도로명예고표지	편지식	445×220	30			355.6 (9.0)	216.3 (4.5)
	440-6	회전교차로 도로명표지			30
	440-7	다지형교차로 도로명예고표지			30
	440-8	다지형교차로 도로명표지			30
	440-9(A)	노선입구예고표지	겹기둥식 편지식	193×197	30		114.3 (4.5)	267.4 (6.0)	114.3 (4.5)
	440-9(B)	노선입구예고표지			30
	440-10(A)	노선입구표지	편지식 현수식	193×91(2EA)	30			267.4(6.0) 318.5(6.0)	101.6(4.0) 190.7(4.5)
	440-10(B)	노선입구표지	홑기둥식	193×91	33	89.1 (3.2)
	440-11	차로지정표지(2차로)	문형식	330×280(2EA)	50
	440-12	차로지정표지(3차로)		330×280(3EA)	50
	440-13	광폭차로지정표지		560×280 +330×280	50
이정표지	441-1	1지명이정표지	겹기둥식 편지식	300×110	33		101.6 (4.0)	267.4 (6.0)	114.3 (4.5)
	441-2	2지명이정표지		300×200	33		139.8 (4.5)	318.5 (6.0)	139.8 (4.5)
	441-3	3지명이정표지		300×240	33		165.2 (4.5)	355.6 (6.3)	165.2 (4.5)
경계표지	442-2	시경계표지	겹기둥식 편지식	300×200	40		139.8 (4.5)	318.5 (6.0)	139.8 (4.5)
노선표지	443-1(A)	노선유도표지		56.2×62.9	-
	443-1(B)	노선방향표지
	443-2(A)	노선확인표지(A)	홑기둥식	54.0×62.8	-	60.5 (3.2)
	443-2(B)	노선확인표지(B)
공공시설표지	444-1	공공시설표지	편지식	max(300)×76	30			267.4 (6.0)	114.3 (4.5)
관광지표지	445-1(A)	관광지표지	편지식	max(300)×76	30			267.4 (6.0)	114.3 (4.5)
	445-1(B)	관광지표지			30
	445-1(C)	관광지표지	편지식	max(300) ×max(107)	30			267.4 (6.0)	114.3 (4.5)
주차장표지	446-1	주차장예고표지	홑기둥식	70×90	26	76.3 (3.2)
	446-2	주차장표지		70×70	26	60.5 (3.2)
자동차전용 도로표지	447-1	자동차전용도로표지	홑기둥식	76.5×90		76.3 (3.2)
	447-2	자동차전용도로해제표지		76.5×90
시설물표지	448-1	하천표지	겹기둥식 편지식	160×120	30		114.3 (4.5)	267.4 (6.0)	114.3 (4.5)
	448-2	교량표지		160×120	30
	448-3	터널표지	겹기둥식 편지식	200×160	30		165.2 (4.5)	355.6 (6.3)	165.2 (4.5)
	448-4	도로관리기관표지		160×120	30		89.1 (3.2)	216.3 (4.5)	89.1 (3.2)

주) 1. 지주 및 가로재의 재질은 KS D 3566[일반구조용 탄소 강관(Steel pipe)]을 기준으로 한다.

2. 표지판의 두께는 3밀리미터를 기준으로 한다.

3. ( )안의 수치는 지주의 두께이다.

2. 상세규격 및 설치방법 등(단위: ㎜)

가. 노선번호의 형태 및 작도

1) 접속 예정 도로의 노선번호 도안

가) 고속국도

주 : 방패형 상단의  부분은 붉은 색으로 한다.

나) 일반국도

다) 지방도

(1) 3자리 이하

(2) 4자리 이상

라) 시도: 자동차전용도로

주 : 테두리 상단의  부분은 붉은 색으로 한다.

2) 주행 중 도로의 노선번호 도안

가) 고속국도

주 : 방패형 상단의  부분은 붉은 색으로 한다.

나) 일반국도

다) 지방도

(1) 3자리 이하

(2) 4자리 이상

라) 시도: 자동차전용도로

주 : 테두리 상단의  부분은 붉은 색으로 한다.

나. 화살표의 형태 및 작도

1) 방향화살표-1

가) 도로명표지에서 도로명과 함께 사선방향 표기하는 경우 사용한다.

나) 노선입구표지, 노선입구예고표지, 공공시설표지 및 관광지표지에 사용한다.

2) 방향화살표-2: 도로명표지 및 도로명예고표지에 방향정보와 함께 사용한다.

3) 방향화살표-3: 차로지정표지에 사용한다.

4) 방향화살표-4: 도형식이 아닌 도로명표지 및 도로명예고표지에 도로명과 함께 사용한다.

5) 방향화살표-5: 도형식 도로명표지 및 도로명예고표지에 도로명과 함께 사용한다.

6) 방향화살표-6: 직진방향 노선유도표지에 사용한다.

다. 글자의 모양 및 표기방법

1) 글자는 한길체 사용을 원칙으로 하되, 한글은 글자수가 5자 이상인 경우 또는 표지판에 표기 공간이 부족한 경우 한길체 장체를 사용하며, 영문은 한길체 장체를 사용하는 것을 원칙으로 한다. 한길체는 아래 표와 같다.

<글자의 모양>

구분	한 길 체
한글
로마자 (영문)
한자
숫자

2) 한글의 글자 규격은 "근" 글씨의 높이를 기준으로 하며, 영문의 글자 규격은 한글의 60%로 한다. 또한, 한글과 영문의 세로간격은 한글의 20% 이상으로 한다.

3) 글자는 한글과 로마자를 함께 적는 것을 원칙으로 한다. 다만, 방향정보는 한글만 표기하며, 관광지표지에 한정하여 필요하다고 인정되는 경우에는 한자를 함께 적어 표기할 수 있다.

라. 상세규격 및 설치방법

1) 도시지역 도로에서 현수식으로 설치하는 경우에는 양면식으로 설치할 수 있다.

2) 안내표지별 상세규격 및 설치방법

표지번호 및 명칭: 440-1(A) 3방향 도로명예고표지 (직진방향정보 4자 이하, 같은 길, 방위)
상세규격
설치방법
○ 도로의 교차지점으로부터 전방 100 ～ 300m 지점의 오른쪽 길옆에 편지식으로 설치한다.
비 고

표지번호 및 명칭: 440-1(B) 3방향 도로명예고표지 (직진방향정보 5자, 같은 길)
상세규격
설치방법
○ 도로의 교차지점으로부터 전방 100 ～ 300m 지점의 오른쪽 길옆에 편지식으로 설치한다.
비 고

표지번호 및 명칭: 440-1(C) 3방향 도로명예고표지 (직진방향정보 4자 이하, 다른 길)
상세규격
설치방법
○ 도로의 교차지점으로부터 전방 100 ～ 300m 지점의 오른쪽 길옆에 편지식으로 설치한다.
비 고

표지번호 및 명칭: 440-1(D) 3방향 도로명예고표지 (직진방향정보 5자, 다른 길)
상세규격
설치방법
○ 도로의 교차지점으로부터 전방 100 ～ 300m 지점의 오른쪽 길옆에 편지식으로 설치한다.
비 고

표지번호 및 명칭: 440-1(E) 3방향 도로명예고표지 (K자형 교차로)
상세규격
설치방법
○ 도로의 교차지점으로부터 전방 100 ～ 300m 지점의 오른쪽 길옆에 일면식으로 설치한다.
비 고

표지번호 및 명칭: 440-2(A) 3방향 도로명표지 (직진방향정보 4자 이하, 같은 길, 방위)
상세규격
설치방법
○ 도로의 교차지점으로부터 전방 10 ～ 30m 지점의 오른쪽 길옆에 현수식으로 설치한다.
비 고

표지번호 및 명칭: 440-2(B) 3방향 도로명표지 (직진방향정보 5자, 같은 길)
상세규격
설치방법
○ 도로의 교차지점으로부터 전방 10 ～ 30m 지점의 오른쪽 길 옆에 현수식으로 설치한다.
비 고

표지번호 및 명칭: 440-2(C) 3방향 도로명표지 (직진방향정보 4자 이하, 다른 길)
상세규격
설치방법
○ 도로의 교차지점으로부터 전방 10 ～ 30m 지점의 오른쪽 길 옆에 현수식으로 설치한다.
비 고

표지번호 및 명칭: 440-2(D) 3방향 도로명표지 (직진방향정보 5자, 다른 길)
상세규격
설치방법
○ 도로의 교차지점으로부터 전방 10 ～ 30m 지점의 오른쪽 길옆에 현수식으로 설치한다.
비 고

표지번호 및 명칭: 440-2(E) 3방향 도로명표지 (K자형 교차로)
상세규격
설치방법
○ 도로의 교차지점으로부터 전방 10 ～ 30m 지점의 오른쪽 길 옆에 일면식으로 설치한다.
비 고

표지번호 및 명칭: 440-2(F) 3방향 도로명표지 (고가차도 교차로)
상세규격
설치방법
○ 고가도로의 시점으로부터 전방 10 ～ 30 m지점의 오른쪽 길 옆에 일면식으로 설치한다.
비 고

표지번호 및 명칭: 440-2(G) 3방향 도로명표지 (지하차도 교차로)
상세규격
설치방법
○ 지하차도의 시점으로부터 전방 10 ～ 30m 지점의 오른쪽 길 옆에 일면식으로 설치한다.
비 고

표지번호 및 명칭: 440-3(A) 2방향 도로명예고표지 (T자형 교차로, 같은 길)
상세규격
설치방법
○ 도로의 교차지점으로부터 전방 100 ～ 300m 지점의 오른쪽 길 옆에 일면식으로 설치한다.
비 고

표지번호 및 명칭: 440-3(B) 2방향 도로명예고표지 (Y형 교차로, 같은 길)
상세규격
설치방법
○ 도로의 교차지점으로부터 전방 100 ～ 300m 지점의 오른쪽 길 옆에 일면식으로 설치한다.
비 고

표지번호 및 명칭: 440-3(C) 2방향 도로명예고표지 (Y형 교차로, 다른 길)
상세규격
설치방법
○ 도로의 교차지점으로부터 전방 100 ～ 300m 지점의 오른쪽 길 옆에 일면식으로 설치한다. ○ 440-3(B)의 설치방법 참조
비 고

표지번호 및 명칭: 440-3(D) 2방향 도로명예고표지 (Y형 교차로)
상세규격
설치방법
○ 도로의 교차지점으로부터 전방 100 ～ 300m 지점의 오른쪽 길 옆에 일면식으로 설치한다.
비 고

표지번호 및 명칭: 440-3(E) 2방향 도로명예고표지 (역 Y형 교차로)
상세규격
설치방법
○ 도로의 교차지점으로부터 전방 100 ～ 300m 지점의 오른쪽 길 옆에 일면식으로 설치한다.
비 고

표지번호 및 명칭: 440-3(F) 2방향 도로명예고표지 ("ㅏ"형 교차로)
상세규격
설치방법
○ 도로의 교차지점으로부터 전방 100 ～ 300m 지점의 오른쪽 길 옆에 일면식으로 설치한다.
비 고

표지번호 및 명칭: 440-4(A) 2방향 도로명표지 (T자형 교차로, 같은 길)
상세규격
설치방법
○ 도로의 교차지점으로부터 전방 10 ～ 30m 지점의 오른쪽 길 옆에 현수식으로 설치한다.
비 고

표지번호 및 명칭: 440-4(B) 2방향 도로명표지 (Y형 교차로, 같은 길)
상세규격
설치방법
○ 도로의 교차지점으로부터 전방 10 ～ 30m 지점의 오른쪽 길 옆에 현수식으로 설치한다.
비 고

표지번호 및 명칭: 440-4(C) 2방향 도로명표지 (Y형 교차로, 다른 길)
상세규격
설치방법
○ 도로의 교차지점으로부터 전방 10 ～ 30m 지점의 오른쪽 길 옆에 현수식으로 설치한다. ○ 440-4(B)의 설치방법 참조
비 고

표지번호 및 명칭: 440-4(D) 2방향 도로명표지 (Y형 교차로)
상세규격
설치방법
○ 도로의 교차지점으로부터 전방 10 ～ 30m 지점의 오른쪽 길 옆에 현수식으로 설치한다.
비 고

표지번호 및 명칭: 440-4(E) 2방향 도로명표지 (역 Y형 교차로)
상세규격
설치방법
○ 도로의 교차지점으로부터 전방 10 ～ 30m 지점의 오른쪽 길 옆에 현수식으로 설치한다.
비 고

표지번호 및 명칭: 440-4(F) 2방향 도로명표지 ("ㅏ"형 교차로)
상세규격
설치방법
○ 도로의 교차지점으로부터 전방 10 ～ 30m 지점의 오른쪽 길 옆에 현수식으로 설치한다.
비 고

표지번호 및 명칭: 440-5 회전교차로 도로명예고표지
상세규격
설치방법
○ 도로의 교차지점으로부터 전방 100 ～ 300m 지점의 오른쪽 길 옆에 일면식으로 설치한다.
비 고

표지번호 및 명칭: 440-6 회전교차로 도로명표지
상세규격
설치방법
○ 도로의 교차지점으로부터 전방 10 ～ 30m 지점의 오른쪽 길 옆에 일면식으로 설치한다.
		- 회전방향의 우측 노변에 회전교차로 출구표지를 겹기둥식으로 설치한다. - 우측 노변에 지장물로 인하여 설치가 어려운 경우에는 교통섬에 설치할 수 있다.
비 고

표지번호 및 명칭: 440-7 다지형교차로 도로명예고표지
상세규격
설치방법
○ 다지형 교차로 시점으로부터 전방 100 ～ 300m지점의 오른쪽 길 옆에 일면식으로 설치한다.
비 고

표지번호 및 명칭: 440-8 다지형교차로 도로명표지
상세규격
설치방법
○ 다지형 교차로 시점으로부터 전방 10 ～ 30m 지점의 오른쪽 길 옆에 일면식으로 설치한다.
비 고

표지번호 및 명칭: 440-9(A) 노선입구예고표지 (1점 2분기)
상세규격
설치방법
○ 노선 분기 시점으로부터 전방 150m 지점의 오른쪽 길 옆에 일면식으로 설치한다.
비 고

표지번호 및 명칭: 440-9(B) 노선입구예고표지 (2점 분기)
상세규격
설치방법
○ 노선 1분기 시점으로부터 전방 150m 지점의 오른쪽 길 옆에 일면식으로 설치한다.
비 고

표지번호 및 명칭: 440-10(A) 노선입구표지 (1점 2분기)
상세규격
설치방법
○ 노선 분기 진입 후, 갈림길이 나오는 경우 전방에 일면식으로 설치한다. ○ 440-9(A)의 설치방법 참조
비 고

표지번호 및 명칭: 440-10(B) 노선입구표지 (2점 분기)
상세규격
설치방법
○ 440-9(B)의 설치방법 참조
비 고

표지번호 및 명칭: 440-11 차로지정표지
상세규격
설치방법
○ 2차로 이상의 도로에서 다음의 사유로 교통흐름의 명확한 분류가 필요한 경우에 설치할 수 있다. - 본선 진행시 안전운행상 필요한 때 - 본선 출구로 나가서 다시 방향이 재분기되는 다차로인 교차로가 나타날 때 - 고가도로 또는 지하도로의 진입부 전방에서 차로별 진행방향의 안내가 필요한 때 - 그 밖에 복잡한 교차로가 존재하여 차로지정이 필요한 때 ○ 도로의 형상 및 차로별 안내명을 고려하여 440-11, 440-12, 440-13형의 표지 중 선택하여 설치한다. ○ 차로지정 화살표는 각 차로의 중앙에 위치하도록 한다.
비 고

표지번호 및 명칭: 440-12 차로지정표지(3차로) / 440-13 광폭차로지정표지
상세규격
설치방법
○ 440-11의 설치방법 참조
비 고

표지번호 및 명칭: 441-1 1지명이정표지 / 441-2 2지명이정표지
상세규격
설치방법
○ 주간선도로와 주간선도로가 만나는 교차로를 지나 500m 내외 지점에 설치할 수 있다. - 교차로 부근에 설치되는 이정표지는 다음 이정표지와 최소 1km 이상 간격을 유지해야 한다. ○ 2지명이정표지(441-2)를 원칙으로 하되, 원거리 안내가 반드시 필요한 경우에는 3지명이정표지(441-3)를, 노선의 종점부에서 2-3지명이 필요 없는 경우나 도청 소재지 등 대도시를 향할 경우에는 1지명이정표지(441-1)를 사용할 수 있다.
비 고

표지번호 및 명칭: 441-3 3지명이정표지
상세규격
설치방법
○ 441-1의 설치방법 참조
비 고

표지번호 및 명칭: 442-2 시경계표지
상세규격
설치방법
○ 도로명 안내표지 설치지역(도시지역)을 향하여 오른쪽 길 옆에 설치한다. ○ 시경계표지(442-2)는 시 경계와 도시지역 경계가 일치하는 지점에 설치한다. ○ 영문 표기시 특별시ㆍ광역시ㆍ시의 행정구역 단위명은 생략한다. <422-2 시경계표지>
비 고	도경계의 경우는 시경계표지(442-2)를 준용한다.

표지번호 및 명칭: 443-1(A) 노선유도표지(접속 예정 도로) 443-1(B) 노선방향표지(주행 중 도로)
상세규격
설치방법
○ 도로명표지 및 도로명예고표지 상단에 설치
비 고

표지번호 및 명칭: 443-2(A), (B) 노선확인표지
상세규격
설치방법
○ 설치간격은 4km로 한다. ○ 주요 교차로를 지나 100m 내외의 지점에 설치한다. ○ 일면으로 설치하며, 각각 주행방향의 오른쪽 길 옆에 홑기둥식으로 설치한다. ○ 육교나 고가도로 등에 부착하여 설치할 수 있다.
비 고

표지번호 및 명칭: 444-1 공공시설표지
상세규격
설치방법
○ 간선도로와 보조간선도로 미만의 도로가 교차되는 경우, 교차지점으로부터 전방 10 ～ 30m 지점의 오른쪽 길 옆에 설치한다. ○ 4차로 이상의 도로에서는 일면으로 설치하며, 2차로 도로에서는 필요에 따라 양면으로 설치한다.
비 고

표지번호 및 명칭: 445-1(A) 관광지표지 (기본형)
상세규격
설치방법
○ 444-1의 설치방법 참조
비 고

표지번호 및 명칭: 445-1(B) 관광지표지 (픽토그램)
상세규격
설치방법
○ 444-1의 설치방법 참조
비 고

표지번호 및 명칭: 445-1(C) 관광지표지 (3개 언어)
상세규격
설치방법
○ 444-1의 설치방법 참조
비 고

표지번호 및 명칭: 446-1 주차장예고표지 / 446-2 주차장표지
상세규격
설치방법
○ 필요한 지점에 일면식으로 설치한다.
비 고

표지번호 및 명칭: 447-1 자동차전용도로표지 447-2 자동차전용도로해제표지
상세규격
설치방법
○ 447-1은 자동차전용도로의 시점에 설치한다. ○ 447-2는 자동차전용도로의 종점에 설치한다. ○ 자동차 그림에 사선으로 그은 선은 적색 반사지를 사용한다.
비 고

표지번호 및 명칭: 448-1 하천표지 / 448-2 교량표지
상세규격
설치방법
○ 하천을 가로지르는 교량의 교명주로부터 전방 200m 지점에 설치한다(448-1). ○ 교량의 교명주로부터 전방 100m 지점에 설치한다(448-2). ○ 해당 하천ㆍ교량의 폭 또는 연장이 1km 이상이거나, 지역의 중요한 상징물일 경우에만 설치한다.
비 고

표지번호 및 명칭: 448-3 터널표지
상세규격
설치방법
○ 터널의 입구로부터 전방 500m 지점에 설치한다. ○ 터널길이 표지는 해당 터널의 연장이 1km 이상이거나 지역의 중요한 상징물일 경우에만 설치한다.
비 고	필요에 따라 편지식 또는 복합식으로 설치할 수 있다.

표지번호 및 명칭: 448-4 도로관리기관표지
상세규격
설치방법
○ 도로관리기관이 변경되는 지점에 설치 할 수 있다.
비 고	필요에 따라 편지식 또는 복합식으로 설치할 수 있다.