■ 대기환경보전법 시행규칙 [별표 19의2] <개정 2015.12.31.> 평균 배출허용기준 등(제71조의2제1항 관련) 1. 평균 배출허용기준을 적용받는 자동차: 휘발유 및 LPG를 사용하는 경자동차, 소형 승용·화물자동차, 중형 승용·화물자동차 및 수소를 연료로 사용하는 자동차 2. 평균 배출허용기준을 적용받는 자동차제작자: 평균 배출허용기준을 적용받는 자동차를 제작하는 자 3. 평균 배출허용기준 가. 2015년 12월 31일까지 1) 자동차제작자는 전체 출고차량의 탄화수소 배기관가스의 평균 배출량이 각 연도별로 아래의 수치를 만족하도록 하여야 한다.
적용대상	2009년	2010년	2011년	2012년 6월까지	2012년 7월부터	2013년	2014년	2015년
경자동차, 소형승용자동차(다목적형자동차를 제외한다), 1.7톤 미만 소형화물자동차	0.025 g/km 이하	0.025 g/km 이하	0.025 g/km 이하	0.025 g/km 이하	0.024 g/km 이하	0.024 g/km 이하	0.023 g/km 이하	0.022 g/km 이하
1.7톤 이상 소형화물자동차, 중형화물자동차, 중형승용자동차, 다목적형 소형승용자동차	0.031 g/km 이하	0.031 g/km 이하	0.031 g/km 이하	0.031 g/km 이하	0.029 g/km 이하	0.029 g/km 이하	0.027 g/km 이하	0.027 g/km 이하
2) 연간 경자동차, 소형승용자동차(다목적형 자동차를 제외한다), 1.7톤 미만 소형화물자동차의 전체 출고차량의 대수가 아래와 같은 자동차제작자의 전체 출고차량의 탄화수소 배기관가스 평균 배출량은 각 시기별로 아래의 수치를 만족하여야 한다. 가) 「대한민국과 미합중국 간의 자유무역협정」 발효 전
연간 출고대수	250대 이하	250대 초과 4,000대 이하	4,000대 초과 10,000대 이하
평균 배출허용기준	0.047g/km	0.039g/km	0.030g/km
나) 「대한민국과 미합중국 간의 자유무역협정」 발효 이후
연간 출고대수	4,500대 이하	4,500대 초과 10,000대 이하
평균 배출허용기준	0.047g/km	0.037g/km
나. 2016년 1월 1일 이후 1) 자동차제작자는 전체 출고차량의 CVS-75 모드에서의 탄화수소(배기관가스) 및 질소산화물 평균 배출량의 각 연도별로 아래의 수치를 만족하도록 하여야 한다.
연도 항목	2016년	2017년	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년	2023년	2024년	2025년
경자동차, 소형승용차 (1.7톤 이상 다목적형자동차를 제외한다), 1.7톤 미만 소형화물차	0.063g/km이하	0.058g/km이하	0.053g/km이하	0.048g/km이하	0.043g/km이하	0.039g/km이하	0.034g/km이하	0.029g/km이하	0.024g/km이하	0.019g/km이하
1.7톤 이상 소형화물차, 중형화물차, 중형승용차, 1.7톤 이상 다목적형 소형승용자동차	0.074g/km이하	0.068g/km이하	0.062g/km이하	0.056g/km이하	0.050g/km이하	0.043g/km이하	0.037g/km이하	0.031g/km이하	0.025g/km이하	0.019g/km이하
2) 1)에도 불구하고 연간 전체 출고차량의 대수가 4,500대 이하인 자동차제작자의 CVS-75 모드에서의 탄화수소(배기관가스) 및 질소산화물 평균 배출량은 각 시기별로 아래의 수치를 만족하여야 한다.
2016년부터 2020년까지	2021년부터 2023년까지	2024년 이후
0.100g/km 이하	0.078g/km 이하	0.044g/km 이하
3) 자동차제작자가 별표 17 제1호아목 비고 제24호에 따라 합산모드 평균 배출허용기준을 선택하는 경우에는 별표 19의3 제2호에 따라 산정한 전체 출고차량의 탄화수소(배기관가스) 및 질소산화물 평균 배출량이 각 연도별로 다음 표의 수치를 만족하여야 하며, 일산화탄소는 차종별로 2.61g/㎞ 이하이어야 한다.
연도 항목	2016년	2017년	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년	2023년	2024년	2025년	적용모드
탄화수소(배기관가스) 및 질소산화물	0.069g/km 이하	0.064g/km 이하	0.061g/km 이하	0.056g/km 이하	0.052g/km 이하	0.048g/km 이하	0.044g/km 이하	0.039g/km 이하	0.036g/km 이하	0.031g/km 이하	CVS-75, US06, SC03 합산모드