■ 환경분야 시험ㆍ검사 등에 관한 법률 시행규칙 [별표 4] <개정 2012.8.3>

교정용품의 기준(제9조제2항 관련)

1. 측정기기 교정가스는 다음 각 목의 구분에 따른 범위의 정확도를 가져야 하며, 환경측정기기검사기관이 그 품질을 보증하는 것이어야 한다.

가. 제작자동차 배출가스 측정장치에 사용하는 교정가스 : 표시농도의 ±1퍼센트

나. 운행차 배출가스 측정장치에 사용하는 교정가스 : 표시농도의 ±2퍼센트

다. 그 밖의 교정가스 : 표시농도의 ±2퍼센트

2. 자동차분야의 매연측정기 교정용 표준지ㆍ표준필터는 매연농도값의 ±2퍼센트 이내의 정확도를 가져야 한다.

3. 자동차분야의 매연포집용 여과지는 KS R 1033규격에 적합하여야 한다.

4. 제1호부터 제3호까지에 따른 교정용품의 세부기준은 국립환경과학원장이 정하여 고시한다.