■ 건설기계관리법 시행규칙 [별표 13의2] <개정 2023. 11. 20.>
건설기계 구조성능시험기관의 시설 및 기술인력보유기준 (제54조제1항 후단 관련)
구분	명칭	제원등
대지 및 건물	1. 대지 2. 건물	옥외검사장·검사대기장등 3,000제곱미터 이상 사무실·옥내검사장·공구실등 500제곱미터 이상
기술인력	1. 시험반장 가. 「국가기술자격법」에 따른 건설기계정비기사 이상 자격증 소지자 나. 국가공무원 또는 지방공무원 6급 이상으로 건설기계 시험·검사 또는 관리분야에 5년 이상 경력이 있는 자 다. 건설기계시험원으로 5년 이상 경력이 있는 자 2. 시험원 가. 「국가기술자격법」에 따른 건설기계정비산업기사 또는 건설기계설비산업기사 이상 자격증 소지자 나. 국가공무원 또는 지방공무원 7급 이상으로 건설기계 시험·검사 또는 관리분야에 5년 이상 경력이 있는 자	1인 이상 2인 이상
부대시설	1. 체인블럭 또는 호이스트크레인 2. 검차대 3. 세차시설	5톤 이상
기계기구	1. 중량계 2. 길이계 3. 각도측정기 4. 시간측정기 5. 엔진동력계 또는 견인출력측정기 6. 건·습구 온도측정기 7. 연료소모량측정기	50톤 이상 폭 4미터×높이6미터×길이 20미터 이상 350마력 이상 유체측정 또는 전자감응식
	8. 배기가스분석기 9. 매연농도측정기 10. 속도계시험기 11. 회전반경시험기 12. 견인력시험기 13. 등판능력시험기 14. 소음 및 진동시험기 15. 회전속도측정기 16. 축전지출력측정기 17. 유압시험기 18. 슬럼프콘 19. 콘크리트압력측정기 20. 공기토출량시험기 21. 제동시험기	Co, HC등 0~100퍼센트 150km/hr 이상 축하중 10톤 이상 40톤 이상 정치식 또는 가변식 5,000rpm 이상 이동식 400kg/㎠ 이상 200kg/㎠ 이상 전자식 또는 오리피스식 디지털 또는 전자감응식
비고 : 1. 제1호의 중량계는 평탄한 바닥에서 총하중 50톤 이상, 축하중 10톤 이상을 측정할 수 있어야 한다. 2. 제2호의 길이계는 건설기계를 정치한 상태에서 길이·폭·높이를 1밀리밀리단위까지 동시에 측정할 수 있어야 한다. 3. 제3호의 각도측정기는 붐 또는 암각도·전경각·후경각등을 측정할 수 있어야 한다. 4. 제5호의 견인출력측정기는 건설기계의 엔진을 탈착하지 아니하고 견인출력을 측정함으로써 엔진마력을 확인할 수 있어야 한다. 5. 제16호의 축전지출력측정기는 축전지를 동력원으로 하고 있는 건설기계의 전기출력을 측정할 수 있어야 한다. 6. 제17호의 유압시험기는 건설기계의 주요 유압장치내의 펌프토출량·압력·굴착력 등의 작업력, 실린더응력, 작동유 속도 등을 종합적으로 측정·분석할 수 있어야 한다. 7. 제19호의 콘크리트압력측정기는 콘크리트펌프실린더안의 압력을 측정할 수 있어야 한다. 8. 제20호의 공기토출량시험기는 공기압축기의 토출성능을 측정할 수 있어야 한다. 9. 제21호의 제동시험기는 브레이크페달 작동후 정지될 때까지의 제동거리를 측정할 수 있어야 한다.