■ 도로교통법 시행규칙 [별표 1] <개정 2023. 7. 4.> 신호기의 종류 및 만드는 방식(제6조제1항관련)
종류	만드는 방식 (단위 : 밀리미터)	구조 및 신호등의 높이 (단위 : 센티미터)
현수식 (매닮식)
옆기둥식 세로형
옆기둥식 가로형
중앙 주식
문형식 (門形式)
비고 노면전차 신호기를 설치하는 경우 노면전차 신호등을 알아보기 쉽고 눈에 잘 띄게 하는 등 안전성을 고려하여 신호등의 높이를 3.5미터 이상 4미터 이하로 설치할 수 있다.