■ 도로교통법 시행규칙 [별표 25] <개정 2016. 9. 21.>

도로주행시험을 실시하기 위한 도로의 기준(제67조제1항 관련)
구분		설정길이 또는 횟수	도로 기준	기타
1. 총 주행거리		5킬로미터 이상	1) 주행여건이 양호한 도로 가) 교통량에 비해 폭이 넓은 도로 나) 보행자 및 차마의 통행량이 비교적 일정한 도로 다) 교통안전시설이 정비된 도로 2) 기능시험장의 구간을 총 주행거리의 일부로 포함 가능
2. 지시속도에 따른 도로주행		1구간 400미터	시속 40킬로미터 이상의 속도로 주행할 수 있는 도로	도로 사정에 따라 300 ～ 500미터 내외로 도로주행구역을 설정할 수 있음
3. 차로변경		1회 이상	차로변경이 가능한 편도 2차로 이상의 도로
4. 방향전환	가. 좌회전(유턴포함)또는 우회전	1회 이상	교통정리 중인 교차로 또는 교통정리 중이진 않으나 좌ㆍ우 방향이 분명한 교차로	도로주행시험 코스 내의 다른 교차로에서 각각 실시할 수 있으며, 반경 5킬로미터 이내에 신호교차로가 없는 경우에는 기능시험장 내의 교차로 이용이 가능
	나. 직진
5. 횡단보도 일시정지 및 통과		1회 이상	교통안전표지가 설치된 횡단보도	교차로 또는 횡단보도가 있는 도로에서 실시하며, 반경 5킬로미터 이내에 횡단보도가 없는 경우에는 기능시험장의 횡단보도 이용이 가능
※ 비고: 운전면허시험장 별로 4개 이상의 노선을 확보하여야 한다.