■ 어선안전조업 및 어선원의 안전ㆍ보건 증진 등에 관한 법률 시행규칙 [별표 7] <신설 2025. 1. 3.>
어선안전보건표지의 색도기준 및 용도(제15조제3항 관련)
색채	색도기준	용도
빨간색	7.5R 4/14	금지
		안내
노란색	5Y 8.5/12	경고
파란색	2.5PB 4/10	지시
녹색	2.5G 4/10	안내
흰색	N9.5	다른 색채의 보조색
검은색	N0.5
비고 1. 색상, 명도 및 채도의 허용 오차 범위는 다음 각 목과 같다. 가. H(색상)는 ±2 이내 나. V(명도)는 ±0.3 이내 다. C(채도)는 ±1 이내 2. 위 표의 색도기준은 한국산업규격(KS) 색의 3속성에 의한 표시방법((KS A 0062)에 따른다.