■ 어선안전조업 및 어선원의 안전ㆍ보건 증진 등에 관한 법률 시행규칙 [별표 8] <신설 2025. 1. 3.>
어선안전보건표지의 기본모형(제17조제1항 관련)
번호	기본모형	규격비율(크기)	표시사항
1		d≧0.025L d1=0.8d 0.7d<d2<0.8d d3=0.1d	금지
2		a≧0.034L a1=0.8a 0.7a<a2<0.8a	경고
3		d≧0.025L d1=0.8d	지시
4		b≧0.0224L b2=0.8b	안내
비고 1. L은 어선안전보건표지를 인식할 수 있거나 인식해야 할 안전거리를 말한다(L과 a, b, d는 같은 단위로 계산해야 한다). 2. 점선 안쪽에는 표시사항과 관련된 부호 또는 그림을 그린다.