■ 목재의 지속가능한 이용에 관한 법률 시행규칙 [별지 제42호의3서식] <신설 2024. 8. 6.>
미이용 산림바이오매스 수집예정수량조사서
※ 작성방법을 읽고 작성하시기 바랍니다.
벌채목적	수 확		숲가꾸기					수종갱신					피해목 벌채							기타 벌채
벌채 대상지 일반현황	소재지				지목		면적 (ha)		임령 (00/ 00~00)		평균 가슴 높이 지름 (㎝)				평균 수고 (m)		본수(본)					재적(㎥)
																	㏊당			전체		㏊당		전체
벌채예정 수량	벌채종	수종		벌채 면적 (㎡)			벌채량					수집량				잔존 본수(본)						잔존 재적(㎥)
							본수 (본)			재적 (㎥)		면적 (㏊)		재적 (㎥)		㏊당			전체			㏊당		전체
미이용 산림바이오매스 수집 예정수량	수 종			수집면적(㎡)						수 집 량
										재적(㎥)				중량(톤)
														합계				침엽수					활엽수
년 월 일
작성자:						산림경영기술자 (자격번호: )															(서명 또는 인)
작 성 방 법
① 작성자 중 산림경영기술자는 「산림기술 진흥 및 관리에 관한 법률 시행령」 별표 3의 기술초급 이상의 산림경영기술자를 말합니다. (다만, 벌채면적이 660㎡ 이하인 경우는 산림소유자가 직접 작성할 수 있습니다.) ② 조사는 표준지조사로 하며, 조사비율은 벌채대상 면적의 2% 이상으로 합니다. 다만 솎아베기 벌채는 벌채대상 면적의 1% 이상으로 합니다. ③ 표준지는 사업대상지의 산록, 산복, 산정부에 고르게 배치해야 하며, 필지별 최소 1개소 이상 배치해야 합니다. 다만, 표준지를 1개소만 배치하는 경우에는 해당 필지의 평균이 되는 지역에 배치해야 합니다. ④ 표준지 크기는 개소당 최소 100㎡(사각형 10m×10m, 10m×20m, 20m×20m 또는 반지름 5.7m, 8.0m, 11.3m 원형 표준지 등)로 합니다. ⑤ 표준지 조사방법 - 가슴높이 지름 측정은 표준지 내에 6㎝ 이상 교목을 2㎝ 괄약으로 측정합니다. - 수고측정은 경급별 ㆍ 수종별 각각 3본 이상을 m 단위로 측정합니다. - 표준지 경계표시는 흰색페인트(락카 등) 또는 임업용마킹테이프로 표시합니다. - 존치목은 황색페인트(락카 등) 또는 임업용마킹테이프로 벌목자가 확인이 용이하도록 해야 합니다.