■ 자동차관리법 시행규칙 [별표 5의2] <신설 2025. 2. 18.>

핵심장치등의 안전성능시험시설 기준(제40조의22제1항제1호 관련)

1. 구동축전지의 안전성능시험시설 공통기준

시험시설	시험시설 기준
	자동차 시험시설		이륜자동차 시험시설
	수량	규격	수량	규격
충전ㆍ방전기	1대 이상	1,000 V, 500 A 이상	1대 이상	200 V, 100 A 이상

2. 구동축전지의 안전성능시험시설 시험항목별 기준

시험항목	시험시설	시험시설 기준
		자동차 시험시설		이륜자동차 시험시설
		수량	규격	수량	규격
가. 과충전ㆍ과방전ㆍ과열방지ㆍ과전류	방폭챔버	1대 이상	ㆍ실온부터 100℃ 이하의 범위에서 제어 가능한 것일 것 ㆍ3m×2.5m×1.5m 이상 크기를 갖출 것 ㆍ방폭챔버 안에서 충전ㆍ방전이 가능한 구조일 것	1대 이상	ㆍ실온부터 100℃ 이하의 범위에서 제어 가능한 것일 것 ㆍ1m×1m×1m 이상 크기를 갖출 것 ㆍ방폭챔버 안에서 충전ㆍ방전이 가능한 구조일 것
나. 단락	단락시험기	1대 이상	ㆍ내부저항이 5mΩ 이하일 것	1대 이상	ㆍ내부저항이 5mΩ 이하일 것
	방폭챔버	1대 이상	ㆍ실온부터 100℃ 이하의 범위에서 제어 가능한 것일 것 ㆍ3m×2.5m×1.5m 이상 크기를 갖출 것 ㆍ방폭챔버 안에서 충전ㆍ방전이 가능한 구조일 것	1대 이상	ㆍ실온부터 100℃ 이하의 범위에서 제어 가능한 것일 것 ㆍ1m×1m×1m 이상 크기를 갖출 것 ㆍ방폭챔버 안에서 충전ㆍ방전이 가능한 구조일 것
다. 낙하	낙하시험기	1대 이상	ㆍ낙하높이 4.9m에서 낙하시험이 가능할 것 ㆍ5m×5m 이상 면적의 콘크리트 바닥을 갖출 것	1대 이상	ㆍ낙하높이 1m에서 낙하시험이 가능할 것 ㆍ1m×1m 이상 면적의 콘크리트 바닥을 갖출 것
라. 침수	침수시험기	1대 이상	ㆍ염도측정기를 갖출 것 ㆍ3.5m×2.5m×1.5m 이상 크기의 수조를 갖출 것 ㆍ폐수조를 갖출 것	1대 이상	ㆍ염도측정기를 갖출 것 ㆍ1m×1m×1m 이상 크기의 수조를 갖출 것 ㆍ폐수조를 갖출 것
마. 연소	연소시험기	1대 이상	ㆍ액화석유가스(LPG)에 대하여 0.32kg/h 이상으로 유량 제어되는 노즐을 기준으로, 온도 800℃이상 1,100℃ 이하의 범위로 제어 가능할 것 ㆍ휘발유와 관련하여 시험용 받침대, 스크린, 연료통으로 구성될 것	1대 이상	ㆍ액화석유가스(LPG)에 대하여 0.32kg/h이상으로 유량제어되는 노즐을 기준으로, 온도 800℃이상 1,100℃ 이하의 범위로 제어 가능할 것 ㆍ휘발유와 관련하여 시험용 받침대, 스크린, 연료통으로 구성될 것
	기타 시설	각 1식 이상	ㆍ집진기, 액화석유가스(LPG) 저장탱크(필요한 경우만 해당한다)	각 1식 이상	ㆍ집진기, 액화석유가스(LPG) 저장탱크(필요한 경우만 해당한다)
바. 진동	진동시험기	1대 이상	ㆍ2m×2m 이상 면적의 수평판을 갖출 것 ㆍ200kN 이상의 진동을 가할 수 있을 것	1대 이상	ㆍ0.6m×0.6m 이상 면적의 수평판을 갖출 것 ㆍ30kN 이상의 진동을 가할 수 있을 것
사. 열충격	열충격시험기	1대 이상	ㆍ고온부(60℃)에서 저온부(-40℃) 또는 저온부(-40℃)에서 고온부(60℃)로의 온도변화는 30분 이내에 가능할 것 ㆍ3m×2.5m×1.5m 이상의 크기일 것	1대 이상	ㆍ고온부(60℃)에서 저온부(-40℃) 또는 저온부(-40℃)에서 고온부(60℃)로의 온도변화는 30분 이내에 가능할 것 ㆍ1m×1m×1m 이상의 크기일 것
아. 충격	기계적 충격시험기	1대 이상	ㆍ1,000 kg 이상의 중량에 대해서 28 G 이상(80ms)의 시험이 가능할 것
자. 압착	기계적 압착시험기	1대 이상	ㆍ105 kN의 압착하중의 시험이 가능할 것

비고: 구동축전지의 안전성능시험시설은 제1호의 시험시설을 갖추어야 하며, 제2호의 시험시설 중 해당하는 시험항목에 대한 시험시설을 갖추어야 한다.