■ 자동차 및 자동차부품의 성능과 기준에 관한 규칙 [별표 31] <개정 2013.3.23>

길이·너비 등에 대한 특례기준(제114조제1항 관련)

항목

특례기준

대상차종

길이

19미터 이내

가. 풀트레일러 연결자동차

나. 저상트레일러 연결자동차

다. 센터차축트레일러 연결자동차

라. 굴절버스

너비

2.75미터 이내

가. 콘테이너운송용 풀카고트럭, 콘테이너운송용 풀카고트레일러

나. 저상트레일러

다. 보도용 자동차(TV중계차 등)

라. 환경측정용 자동차

마. 2층대형승합자동차

최대안전경사각도

30도

가. 콘크리트 운반전용의 자동차

나. 최고속도가 매시 60킬로미터 이하인 화물 및 특수자동차

다. 삭제 <2010.3.29>

최소회전반경

15.5미터 이내

가. 보도용 자동차(TV중계차 등)

나. 특수구조자동차 등 국토교통부장관이 해당 자동차의 제작특성상 특히 필요하다고 인정하는 자동차

완충장치

설치 예외

가. 노면청소작업차

나. 특수구조자동차 등 국토교통부장관이 해당 자동차의 제작특성상 특히 필요하다고 인정하는 자동차

서리 및 안개 제거장치, 환기장치

설치 예외

최고속도가 매시 25킬로미터 미만인 자동차

주) 길이 항목의 대상차종 중 풀트레일러 및 센터차축트레일러 연결자동차의   주행폭원은 차로중심선의 반경(Rc) 140미터를 적용한 다음의 계산식에 의하여 산출된 값이 2.896미터보다 작은 값이어야 한다.

※ 계산식

B	:	자동차의 주행폭원
Rc	:	차로중심선의 반경
a	:	견인차의 축간거리
a2	:	피견인차의 축간거리
as	:	연결핀에서 견인차의 뒤축까지의 거리
Uf	:	앞내민길이
b	:	견인차의 폭
b2	:	피견인차의 폭