■ 고압가스 안전관리법 시행규칙 [별표 26] <신설 2015.7.29.>

품질유지 대상인 고압가스의 종류(제45조 관련)

1. 냉매로 사용되는 가스

가. 프레온 22

나. 프레온 134a

다. 프레온 404a

라. 프레온 407c

마. 프레온 410a

바. 프레온 507a

사. 프레온 1234yf

아. 프로판

자. 이소부탄

2. 연료전지용으로 사용되는 수소가스