￭고압가스 안전관리법 시행규칙 [별지 제16호서식] <신설 2014.8.13.>
고압가스 판매대장 안전관리책임자 (인 또는 서명) 가스명 :
판매 연월일	용기 번호	충전량 (㎏, Mpa)	누출 여부	도색 상태	충전기간적합 여부	회수 여부	인수처 (인수자)
비고 1. 회수 여부는 독성가스만 기록합니다. 2. 전산관리시스템을 이용하여 용기관리 시 고압가스 판매대장의 항목을 포함한 경우 고압가스 판매기록을 유지한 것으로 갈음할 수 있습니다.
210㎜ × 297㎜(백상지 80g/㎡)