■ 고압가스 안전관리법 시행규칙 [별지 제32호의3서식] <신설 2015.7.29.>
품질검사 기록대장
일련번호	업체명	고압가스종류	시료 채취일	검사결과	비고
210mm×297mm(백상지 80g/㎡)