■ 특수의료장비의 설치 및 운영에 관한 규칙 [별표 5] <개정 2011.6.27>

정도관리항목(제8조제2항 관련)

1. 자기공명영상 촬영장치

주기	필름	PACS
매일	테이블 이동 점검	테이블 이동 점검
	하드카피장치의 작동 점검
	항온항습기 작동 점검	항온항습기 작동 점검
	데이터 저장장치 작동 점검	데이터 저장장치 작동 점검
	현상기 성능 관리
	환자 모니터 시스템 관리	환자 모니터 시스템 관리
매주	판독실의 조명, 환기, 온도, 소음 점검	판독실의 조명, 환기, 온도, 소음 점검
	응급환자 구조용 시스템 점검	응급환자 구조용 시스템 점검
1개월	중심주파수 점검	중심주파수 점검
	트랜스미터 획득 및 감쇄	트랜스미터 획득 및 감쇄
	위치확인영상(scout localization view)의 정확도 점검	위치확인영상(scout localization view) 의 정확도 점검
	영상에서의 측정치와 실측정치의 비교평가	영상에서의 측정치와 실측정치의 비교평가
	인공물 점검항목	인공물 점검항목
3개월	임상영상평가	임상영상평가
		판독용 모니터 관리(CRT)
6개월		판독용 모니터 관리(LCD)
1년	판독대와 판독실의 조도 측정	판독실의 조도 측정

* 주기가 1개월 미만인 항목은 서류검사 시 정도관리 기록대장 사본을 제출하지 않으며, 정밀검사 시 정도관리 기록대장 원본과 시험검사물로 시행 여부를 확인한다.

주기	필름	PACS
매일	테이블 이동 점검	테이블 이동 점검
	하드카피장치의 작동 점검
	데이터 저장장치 작동 점검	데이터 저장장치 작동 점검
	현상기 성능 관리
	조영제 주입기 작동 점검	조영제 주입기 작동 점검
매주	판독실의 조명, 환기, 온도, 소음 점검	판독실의 조명, 환기, 온도, 소음 점검
	응급환자 구조용 시스템 점검	응급환자 구조용 시스템 점검
	응급 중단 스위치 작동 점검	응급 중단 스위치 작동 점검
3개월	임상영상평가	임상영상평가
		판독용 모니터 관리(CRT)
6개월	환자테이블의 이동간격 정확도 시험	환자테이블의 이동간격 정확도 시험
	관전압 시험	관전압 시험
	관전류 시험	관전류 시험
	표준팬텀을 이용한 시험	표준팬텀을 이용한 시험
		판독용 모니터 관리(LCD)
1년	CT Number 직선성	CT Number 직선성
	위치확인영상(scout localization view)의 정확도 점검	위치확인영상(scout localization view)의 정확도 점검
	영상에서의 측정치와 실측정치의 비교평가	영상에서의 측정치와 실측정치의 비교평가
	판독대와 판독실의 조도 측정	판독실의 조도 측정
	환자피폭선량피폭시험	환자피폭선량피폭시험

2. 전산화단층 촬영장치

* 주기가 1개월 미만인 항목은 서류검사 시 정도관리 기록대장 사본을 제출하지 않으며, 정밀검사 시 정도관리 기록대장 원본과 시험검사물로 시행 여부를 확인한다.

* 정도관리항목 중 ｢진단용 방사선 발생장치의 안전관리에 관한 규칙｣에 따라 검사를 실시한 항목은 해당 검사항목의 검사주기에만 정도관리 기록검사를 면제할 수 있다. 다만, 시험성적을 정도관리 기록대장에 기록하고 그 시험검사성적서(또는 사본)를 보관하여야 한다.

3. 유방 촬영용 장치

주기	필름 유방 촬영용 장치	CR 유방 촬영용 장치	DR 유방 촬영용 장치
매일	암실 청소
	현상기 관리
		모니터 청소
		레이저 프린터 관리	레이저 프린터 관리
		Image plate, 카세트 청소	모니터 청소
매주	증감지 청소
	판독대 청소
	판독실의 조명, 환기, 온도, 소음 점검	판독실의 조명, 환기, 온도, 소음 점검	판독실의 조명, 환기, 온도, 소음 점검
		CR 수상기 청소	Flat field calibration
1개월			Visual checklist
			MTF measurement
3개월	재촬영 분석	재촬영 분석	재촬영 분석
	필름 내 잔여 정착액 분석
		Image plate sensitivity test
		판독용 모니터 관리(CRT)	판독용 모니터 관리(CRT)
	임상영상평가	임상영상평가	임상영상평가
6개월	암실안개
	증감지-필름 밀착도 시험	유방압박장치 점검	유방압박장치 점검
	유방압박장치 점검	CR reader check	촬영용 모니터 점검
		표준팬텀을 이용한 시험	표준팬텀을 이용한 시험
	표준팬텀을 이용한 시험	판독용 모니터 관리(LCD)	판독용 모니터 관리(LCD)
1년	조사야 점검	조사야 점검	조사야 점검
	해상도 점검	해상도 점검	해상도 점검
	자동노출장치 점검과 재현성	자동노출장치 점검과 재현성	자동노출장치 점검과 재현성
	증감지 감도 측정
	인공물 점검	인공물 점검	인공물 점검
	관전압 정확도와 재현성	관전압 정확도와 재현성	관전압 정확도와 재현성
	선질 점검	선질 점검	선질 점검
	평균유선선량 측정	평균유선선량 측정	평균유선선량 측정
	방사선 출력률	방사선 출력률	방사선 출력률
	판독대와 판독실의 조도 측정	판독실의 조도 측정	판독실의 조도 측정

* 주기가 1개월 미만인 항목은 서류검사 시 정도관리 기록대장 사본을 제출하지 않으며, 정밀검사 시 정도관리 기록대장 원본과 시험검사물로 시행 여부를 확인한다.

* 정도관리항목 중 ｢진단용 방사선 발생장치의 안전관리에 관한 규칙｣에 따라 검사를 실시한 항목은 해당 검사항목의 검사주기에만 정도관리 기록검사를 면제할 수 있다. 다만, 시험성적을 정도관리 기록대장에 기록하고 그 시험검사성적서(또는 사본)를 보관하여야 한다.