[별표 2의4] <개정 2013.12.31>

법 제95조제1항제3호에 따라 관세가 감면되는 공장자동화 물품 (제46조제2항 관련)
연번	관세율표 번호		품명	규격
	호	소호
1	8415 8419	83 89	항온항습기	수치제어, 프로그램제어 또는 컴퓨터제어 방식인 것으로서 방적공정 중 공기조화용(Air Conditioning)으로 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 것으로 한정하며, 먼지제거 또는 살수장치를 포함한다. 1. 온도정도가 ±2도 이하인 것 2. 습도정도가 ±3퍼센트 이하인 것
2	8417 8419 8451 8514	80 19 80 10	자동열처리로	수치제어, 프로그램제어 또는 컴퓨터제어 방식인 것으로서 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 것으로 한정한다. 1. 방적사의 고기능화를 위한 열처리 장치로서 최대 처리능력이 시간당 500킬로그램 이상인 것 2. 건축용 또는 산업용 강화유리 제조용 열처리로로서 저방사(Low-Emissivity) 유리 또는 곡면유리를 강화할 수 있고 대류방식(Convection Type)인 것 3. 접합유리 제조 시 적외선 방식으로 접합유리를 지정한 온도까지 가열시킬 수 있는 것
3	8419 8419	39 89	냉각기	수치제어, 프로그램제어 또는 컴퓨터제어 방식의 건축용 강화유리, 산업용 강화유리, 곡면강화유리 또는 자동차용 안전유리 제조용 냉각기로서 가열 및 성형된 판유리에 공기를 분사하여 급냉처리하는 것으로 한정한다.
4	8422 8448 8457 8464 8465	40 32 10 20 93	연마기, 랩핑기	수치제어, 프로그램제어 또는 컴퓨터제어 방식인 것으로서 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 것으로 한정한다. 1. 정방기의 상부 고무롤러를 자동으로 연마하는 것 2. 소면기의 침포(針布)를 자동으로 연마하는 것
5	8422 8442	40 30	자동포장기, 결속기, 포장기, 튜빙기 또는 동축 케이블 튜빙기	수치제어, 프로그램제어 또는 컴퓨터제어 방식인 것으로서 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 것으로 한정한다. 1. 기저귀(팬츠형을 포함한다), 생리대, 화장지, 키친타월 또는 미용지를 투입, 정렬, 포장, 실링(Sealing) 및 자동 취출(取出)할 수 있는 것으로서 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 것 가. 최대 포장능력이 분당 50백(Bag) 이상인 것 나. 종이상자, 필름 또는 튜브를 이용하여 포장하는 것으로서 최대 처리능력이 분당 6케이스 이상이거나 분당 6번들 이상인 것 2. 롤 또는 시트상태의 종이제품 처리용으로서 투입·정렬·포장·실링 또는 테이핑 공정으로 구성되고, 자동 취출 기능이 있으며 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 것 가. 최대 포장능력이 시간당 20롤 이상인 것 나. 최대 포장능력이 분당 14림 이상인 것 다. 최대 포장능력이 분당 3팩 이상인 것 3. 권취된 방적사를 자동으로 포장하는 것으로서 최대 포장속도가 시간당 400개(콘 또는 치즈) 이상인 것
6	8428 8445	39 19	자동이송장치	수치제어, 프로그램제어 또는 컴퓨터제어 방식인 것으로서 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 것으로 한정한다. 1. 조방기에서 도핑된 로빙(Roving)을 정방기에 자동으로 공급하고, 모니터링(Monitoring)할 수 있는 것 2. 방적공정 중 중간제품인 슬라이버(Sliver)가 만관(瞞官)된 캔스(Cans)를 정소면준비기와 연조기에 자동 이송할 수 있는 것 3. 정방기에서 도핑(Doffing)된 관사(管絲)를 권사기에 자동으로 공급하고, 권사기의 빈 보빈(Bobbin)을 정방기에 자동으로 공급하는 것 4. 정소면준비기에서 도핑된 래프(Lap)를 정소면기에 자동으로 공급하는 것 5. 공기압력을 이용하여 혼타면기의 단섬유를 소면기에 공급하는 것으로서 공급량을 자동으로 조절할 수 있는 것
7	8428	90	적재기 또는 분리기	수치제어, 프로그램제어 또는 컴퓨터제어 방식인 것으로서 폭이 1.8미터 이상이고, 최대 분당 250미터 이상의 속도로 생산되는 골판지를 적재할 수 있는 골판지 적재용으로 한정한다.
8	8439	10 99	골판지 웹(Web) 조절장치	수치제어, 프로그램제어 또는 컴퓨터제어 방식인 것으로서 골판지 웹의 장력 및 균형을 조절하는 것으로 한정한다.
9	8439	30	오토스프라이서	수치제어, 프로그램제어 또는 컴퓨터제어 방식인 것으로서 지폭이 1.8미터 이상이고, 최고 처리속도가 분당 250미터 이상인 것으로 한정한다.
10	8441 8456 8464 8465 8475 8477	10 80 10 10 99 29 80	절단기, 슬리터(Slitter), 파단분할기, 슬라이싱기, 와이어쏘우 (Wire Saw), 클리빙(Cleaving)기, 절단기(Cross -cutting Saw) 또는 슬리터기	수치제어, 프로그램제어 또는 컴퓨터제어 방식인 것으로서 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 것으로 한정한다. 1. 유리 절단용으로서 최대 절단속도가 분당 40미터 이상이고 위치 정밀도가 1천밀리미터당 ±0.1밀리미터 이하인 것 2. 알루미늄박, 알루미늄판, 종이, 필름, 부직포, 스테인리스 또는 판지를 절단한 후 트리밍 또는 권취할 수 있는 것 3. 골판지를 진행방향으로 자른 후 괘선을 넣을 수 있는 것 4. 합지 또는 판지(종이)를 가로 및 세로로 절단할 수 있는 것으로서 절단 길이가 1천밀리미터 이하인 경우에는 절단정도가 ±0.2밀리미터 이하이고, 절단 길이가 1천밀리미터를 초과하는 경우에는 절단정도가 ±0.5밀리미터 이하인 것
11	8441	30	전분자동제어 장치	수치제어, 프로그램제어 또는 컴퓨터제어 방식인 것으로서 골판지 전분접착제 제조용으로 최대 처리용량이 시간당 2천 500리터 이상인 것으로 한정한다.
12	8443	11 13 59	인쇄기	수치제어, 프로그램제어 또는 컴퓨터제어 방식인 것으로서 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 것으로 한정한다. 1. 2색 이상을 인쇄할 수 있는 윤전 또는 옵셋인쇄기로서 최대 인쇄 가능폭이 450밀리미터 이상인 것(인쇄보조기를 포함한다) 2. 롤의 최대 폭이 1천 500밀리미터 이상인 폴리에틸렌통기성 필름 인쇄용 플렉소 인쇄기로서 생산속도가 분당 600미터 이상이고 8색 이상을 인쇄할 수 있는 것
13	8444 8445	00 30	연사기(Twisting Machine) 또는 가연기	수치제어, 프로그램제어 또는 컴퓨터제어 방식의 섬유 제조용 고속연신 가연기로서 장력제어시스템(TCS) 또는 장력모니터링시스템(TMS)을 이용한 닙벨트(Nip Belt) 또는 마찰디스크 방식(Friction Disk Type)인 것으로 한정한다.
14	8445	11 12 19	소면기, 정소면기, 정소면준비기 (Lap Former)	수치제어, 프로그램제어 또는 컴퓨터제어 방식인 것으로서 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 것으로 한정한다. 1. 혼타면공정에서 공급된 가공되지 아니한 면을 슬라이버(Sliver)로 생산하는 기계로서 최대 방출속도가 분당 63미터 이상이거나 최대 생산능력이 시간당 15킬로그램 이상인 소면기 2. 최대 닙스(Nipping Rate)가 분당 300닙스 이상인 정소면기 3. 정소면기에 공급하는 랩을 생산하는 것으로서 자동도퍼(Auto Doffer) 또는 랩이송장치가 부착되어 있고, 최대 권취 속도가 분당 90미터 이상인 것
15	8445	13	조방기(Roving Machine)	수치제어, 프로그램제어 또는 컴퓨터제어 방식인 것으로서 자동도퍼 또는 조사(粗絲)이송장치가 부착되어 있고, 플라이어(Flyer) 최대 회전수가 분당 1천 200회 이상인 것으로 한정한다.
16	8445	13	연조기(Drawing Machine)	수치제어, 프로그램제어 또는 컴퓨터제어 방식인 것으로서 슬라이버의 상태를 모니터링하는 장치가 부착되어 있고, 슬라이버를 방출하는 최대 속도가 분당 400미터 이상인 것으로 한정한다.
17	8445	19	혼타면기 (混打綿機)	수치제어, 프로그램제어 또는 컴퓨터제어 방식인 것으로서 소면기에 원면을 공급하기 위한 준비 공정용으로 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 것으로 한정하고, 연속작업을 위한 이송장치 및 저장장치를 포함한다. 1. 압축된 원면을 풀어 다음 공정으로 자동 급면하는 것으로서 최대 공급량이 시간당 1천킬로그램 이상인 것 2. 방적 가능한 원면과 방적이 어려운 원면을 자동으로 분리하는 정면(Cleaning) 설비로서 최대 정면량이 시간당 500킬로그램 이상인 것 3. 다른 원면을 자동으로 혼면(Mixing)시키는 기능을 가지고 있는 것
18	8445	19	이물질검출기	수치제어, 프로그램제어 또는 컴퓨터제어 방식으로 이물질을 검출하기 위한 것으로서 카메라 또는 센서가 부착되어 있는 것으로 한정한다.
19	8445	20	정방기 (Spinning Machine)	수치제어, 프로그램제어 또는 컴퓨터제어 방식인 것으로서 자동도퍼 또는 정방 사절(絲切) 감지장치가 부착되어 있는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 것으로 한정한다. 1. 스핀들(Spindle)의 최대 회전수가 분당 2만회 이상인 것 2. 최대 방출속도가 분당 25미터 이상인 것 3. 로터의 최대 회전수가 분당 10만회 이상인 것
20	8445	40	분사기	수치제어, 프로그램제어 또는 컴퓨터제어 방식의 섬유 제조용 분사기로서 스핀들의 최고 회전수가 분당 10만회 이상이고 가연된 사를 분리해주는 것으로 한정한다.
21	8445 8451 8479	40 50 89	권취기, 권사기	수치제어, 프로그램제어 또는 컴퓨터제어 방식인 것으로서 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 것으로 한정한다. 1. 섬유방적용으로서 권사(捲絲) 모니터링장치가 부착되어 있고, 최대 권사속도가 분당 1천 200미터 이상인 것[콘(Cone)을 이송하는 벨트를 포함한다] 2. 폴리에틸렌 통기성 필름을 생산 또는 인쇄 후 일정한 장력으로 권취하는 장치로서 최대 권취 속도가 분당 30미터 이상인 것
22	8445	90	블로우 클리너 (Blow Cleaner)	수치제어, 프로그램제어 또는 컴퓨터제어 방식인 것으로서 자동이송이 가능하고 자동정지기능이 있는 방적공정용인 것으로 한정한다.
23	8446	30	직기(Weaving Machine)	수치제어 프로그램제어 또는 컴퓨터제어 방식인 것으로서 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 것으로 한정한다. 1. 에어백(Air Bag)용 직물 제조용으로서 최대 폭이 1.9미터 이상이고 최대 회전속도가 분당 350회 이상인 것으로서 래피어(Rapier)식, 에어제트(Air-jet)식 또는 워터제트(Water-jet)식인 것 2. 직물 제조용으로서 직기폭이 1.7미터 이상이고 최대 회전속도가 분당 700회 이상인 것으로서 래피어식, 에어제트식 또는 워터제트식인 것 3. 직물 제조용으로서 직기 폭이 4미터 이상인 래피어식, 에어제트식 또는 워터제트식인 것
24	8448	11	자카드기 (Jacqurard Machine)	수치제어, 프로그램제어 또는 컴퓨터제어 방식의 에어백 생산용의 것으로서 후크(Hook)수가 6천본 이상인 것으로 한정한다.
25	8448	19	슬러브장치 (Slub Device)	수치제어, 프로그램제어 또는 컴퓨터제어 방식인 것으로서 드래프트(Draft)를 자동으로 제어하여 슬러브(Slub)의 크기와 개수를 조정할 수 있는 방적공정용인 것으로 한정한다.
26	8448	19	사(絲)결점 제거장치, 사(絲)절단 감지장치, 사(絲)단절 결점시험기, 정방스핀들 모니터링장치 또는 코어얀 제조장치	수치제어, 프로그램제어 또는 컴퓨터제어 방식인 것으로서 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 것으로 한정한다. 1. 권사기에 부착된 광전식 결점감지장치 또는 용량식 결점감지장치로서 방적사의 결점(실의 굵기가 기준보다 크거나 작은 것 또는 이물질)을 자동으로 감지하여 제거하고, 결점기준을 조정할 수 있는 것(보조장치를 포함한다) 2. 방적공정의 최종 제품인 실의 길이, 굵기, 두께, 헤어리니스(Hairiness) 또는 결점(이물질)을 분석하여 모니터링하거나 출력할 수 있는 것 3. 최종 방적공정인 방적사 형성단계에서 사의 절단을 자동으로 감지하고 모니터링 하는 것 4. 방적공정 중 정방기의 개별 스핀들의 회전 속도 또는 사의 절단 정보를 고정식 또는 이동식 센서로 자동 감지하고 모니터링 하는 것 5. 방적공정 중 정방기에서 사(絲)의 절단이 발생할 경우 로빙 공급을 자동으로 중단시켜 주는 것 6. 코어얀(Core Yarn) 제조장치로서 드래프트(Draft)를 자동으로 제어하는 것.
27	8448	32	마운팅기 (Mounting Machine) 또는 디마운팅기	수치제어, 프로그램제어 또는 컴퓨터제어 방식인 것으로서 방적공정 중 소면기의 플랫와이어(Flat Wire), 실린더와이어(Cylinder Wire), 테이커인와이어(Taker-in Wire) 또는 도퍼와이어(Doffer Wire)를 자동으로 교환할 수 있는 것으로 한정한다.
28	8451	29	백와싱머신 (Backwash system)	수치제어, 프로그램제어 또는 컴퓨터제어 방식인 것으로서 울톱(Wool top)의 수세와 건조를 동시에 할 수 있는 설비로 한정한다.
29	8460 8461	21 31 39 40	연삭기 (Grinding Machine)	수치제어, 프로그램제어 또는 컴퓨터제어 방식인 것으로서 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 것으로 한정한다. 1. 기어 치형(齒形) 가공 연삭기 2. 보조축을 포함한 6축 이상을 제어할 수 있는 웜 및 나사연삭기 3. 브로치커터 프로파일 연마 또는 날 연마가 가능한 것
30	8461	30	브로우칭 머신	수치제어, 프로그램제어 또는 컴퓨터제어 방식인 것으로서 유압(Twin-Cylinder)방식 또는 입형 워크이동(Table-Up)방식으로 대형 내치 기어 및 헬리컬(Helical) 내치(內齒)기어를 가공하는 것으로 한정한다.
31	8468	80	마찰 용접기	수치제어, 프로그램제어 또는 컴퓨터제어 방식으로 유압실린더 피스톤 로드(Piston Rod)를 용접하는 설비로서 마찰 용접크기가 최소 80파이(∅)에서 최대 135파이(∅)이고, 용접후의 전장길이가 최소 500밀리미터에서 최대 3천밀리미터인 것으로 한정한다.
32	8474 8479	31 82	혼합기	수치제어, 프로그램제어 또는 컴퓨터제어 방식의 폴리에틸렌 통기성 필름 제조용으로서 자동 이송된 원료를 계근하여 혼합하는 것으로 처리능력이 시간당 최대 150킬로그램 이상인 것으로 한정한다.
33	8474 8477 8479	80 30 89	성형기	수치제어, 프로그램제어 또는 컴퓨터제어 방식의 음료병 페트(PET)용기의 사출성형기로 최대 형체결 능력이 100톤(T)이상이고, 동시에 PET병을 취입성형하는 것으로 최대 생산량이 시간당 2천개 이상인 것으로 한정한다.
34	8479	81 89	코팅머신	수치제어, 프로그램제어 또는 컴퓨터제어 방식인 것으로서 금속표면에 티타늄나이트라이드(TiN), 티타늄카보나이트라이드(TiCN), 티타늄알루미늄(TiAl) 또는 티타늄알루미늄실리콘나이트라이드(TiAlSiN)을 박막코팅하거나 2개 이상 조합하여 동시에 코팅이 가능한 것으로 한정한다.
35	8479	89	프레스	수치제어, 프로그램제어 또는 컴퓨터제어 방식인 것으로서 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 것으로 한정한다. 1. 금속 바(Bar)와 앞뒤 유리판을 압착하여 복층유리를 제조하는 것으로서 유리 두께에 따라 압력이 자동 조절되고 가스(Gas) 충전장치가 부착되어 있는 것 2. 접합유리 제조용으로서 앞 공정에서 예열된 접합유리를 롤러 프레스(Roller Press)로 압착하여 유리와 필름(Film) 사이에 존재하는 공기를 밀어내어 배출시키고 앞뒤 유리판을 압착하여 접착시키는 것
36	8479	89	재생기	수치제어, 프로그램제어 또는 컴퓨터제어 방식인 것으로서 폴리에틸렌 필름 제조시 발생하는 규격 외 필름의 원단 또는 칩을 분쇄하여 시간당 9킬로그램 이상으로 압출하여 작은 칩(Chip)을 만드는 것으로 한정한다.
37	8479	89	연신기	수치제어, 프로그램제어 또는 컴퓨터제어 방식인 것으로서 폴리에틸렌 통기성 필름 제조용으로 가로 또는 세로의 연신율이 3배 이상이고, 생산가능제품의 최대 폭이 1천 500밀리미터 이상이며, 최대 연신속도가 분당 100미터 이상인 것으로 한정한다.
38	8514	10	마그네슘 용해·합금 용해로 시스템	수치제어, 프로그램제어 또는 컴퓨터제어 방식의 것으로 마그네슘을 합금·용해하는 설비로서 용해로, 보온로, 주조벨트, 가공연마기로 구성되어 있으며 도가니(Crucible) 최대용량이 500킬로그램 이상이고 1사이클(Cycle)당 이송용량이 400킬로그램 이상인 것으로 한정한다.
39	8514	20	이중재 접합 도가니	수치제어, 프로그램제어 또는 컴퓨터제어 방식인 것으로 마그네슘 용해·보온 전용 도가니로서 이중재 접합(Clad)으로 제조되어 있고 두께가 외피는 내열강으로 4밀리미터 이상, 내피는 저탄소강으로 18밀리미터 이상인 것으로 한정한다.
40	8514	30	열처리 장치 (진공 열처리로)	수치제어, 프로그램제어 또는 컴퓨터제어 방식인 것으로서 전기 가열방식의 열처리장치로 진공 상태의 조건에서 최고 온도가 섭씨 1천200도 이상인 것으로 한정한다.
41	9024	80	고속원면시험기	수치제어, 프로그램제어 또는 컴퓨터제어 방식인 것으로서 원면의 특성(길이, 이물질 또는 숙성도로 한정한다)을 분석하여 모니터링하거나 출력할 수 있는 것으로 한정한다.
42	9024	80	고속사강력 시험기	수치제어, 프로그램제어 또는 컴퓨터제어방식인 것으로서 실의 강도와 신도를 자동으로 측정하는 것으로 한정한다.
43	9024	80	넵(Nep) 또는 단섬유 함유량 분석기	수치제어, 프로그램제어 또는 컴퓨터제어 방식인 것으로서 원면 및 중간제품의 특성(넵함유량, 단섬유함유량 또는 미세먼지함유량)을 분석하여 모니터링하거나 출력할 수 있는 것으로 한정한다.
44	9031	80	기어 측정기	수치제어, 프로그램제어 또는 컴퓨터제어 방식인 것으로서 기어의 피치, 나선각 또는 흔들림의 측정이 가능한 것으로 한정한다.