■ 대기환경보전법 시행규칙 [별표 10] <개정 2025. 5. 23.>
배출시설의 시간당 대기오염물질 발생량 산정방법(제43조 관련)
1. 대기오염물질 배출계수에 의한 방법 배출시설의 시간당 대기오염물질 발생량 산정방법은 다음과 같다. 배출시설의 시간당 대기오염물질 발생량 = 가목 또는 나목에 따른 대기오염물질 배출계수 × 해당 시설의 시간당 최대 연료사용량 가. 연료별 대기오염물질배출계수는 다음과 같다. <대기오염물질 배출계수>
연 료 명	먼 지			황산화물			질소산화물
	난방	산업	발전	난방	산업	발전	난방	산업	발전
등유 (황함량 0.001%)	0.05		0.05	17.0S			2.16	2.16	2.16
등유 (황함량 0.1%)	0.24		0.24 0.071)	17.0S			2.40	2.40	2.40 14.71)
경유(황함량 0.1, 0.05%)	0.24		0.24 1.672)	17.0S			2.40	2.40	2.40 53.42)
B-A유	0.84		0.84	5.28			5.99	5.99	5.99
B-B유	1.20		1.20	14.3S			2.47	2.47	2.47
B-C유(황함량 0.3～4.0%)	1.1S+0.39		1.1S+ 0.39	14.3S			6.64	6.64	6.64
무연탄	5.0A		5.0A	19.5S			5.83	5.83	9.00
유연탄	5.0A		5.0A	19.0S			4.55	5.55	7.50
액화천연가스(LNG)	0.03		0.03	0.01			3.70	3.70	6.04 42.92)
액화석유가스(LPG)	0.07		0.07	0.01			2.18	2.28	2.28
비 고：1. A(회분함량)：무연탄(40%), 유연탄(10%)의 회분함량 값은 각각 40, 10임 2. S(황함량)：등유(0.1%), B-A유(1.5%), B-B유(1.2%), 무연탄(0.7%), 유연탄(0.5%)의 황함량 값은 각각 0.1, 1.5, 1.2, 0.7, 0.5임 3. 배출계수단위：유류(g/ℓ), 석탄(g/㎏) 액화천연가스(g/㎥), 액화석유가스(g/㎏) 4. 환산계수：액화천연가스(1㎏=1.238㎥), 액화석유가스(1㎏=1.97ℓ=0.529㎥) 5. 주 1)：가스터빈 주 2)：내연기관 나. 가목 외의 연료 또는 에너지를 사용하는 경우와 공정 등의 대기오염물질 배출계수는 국립환경과학원장이 정하여 고시한다. 2. 실측에 의한 방법 가. 제1호의 방법으로 배출시설의 시간당 대기오염물질 발생량을 산정할 수 없는 경우에는 다음의 산정방법에 따라 산정한다. 배출시설의 시간당 대기오염물질 발생량 = 방지시설 유입 전의 배출농도 × 가스유량 나. 가목에 따른 방지시설 유입 전의 배출농도 및 가스유량은 대기오염공정시험기준에 따라 측정한다.