■ 대기환경보전법 시행규칙 [별표 33] <개정 2026. 2. 23.>
자동차연료ㆍ첨가제 또는 촉매제의 제조기준(제115조 관련)
1. 자동차연료 제조기준 가. 휘발유
항 목	제 조 기 준
방향족화합물 함량 (부피%)	24(21) 이하
벤젠 함량 (부피%)	0.7 이하
납 함량 (g/ℓ)	0.013 이하
인 함량 (g/ℓ)	0.0013 이하
산소 함량 (무게%)	2.3 이하
올레핀 함량 (부피%)	16(19) 이하
황 함량 (ppm)	10 이하
증기압 (kPa,37.8℃)	60 이하
90% 유출온도 (℃)	170 이하
비고: 1. 올레핀(Olefine) 함량에 대하여 ( ) 안의 기준을 적용할 수 있다. 이 경우 방향족화합물 함량에 대하여도 ( )안의 기준을 적용한다. 2. 위 표에도 불구하고 방향족화합물 함량 기준은 2015년 1월 1일부터 22(19) 이하(부피%)를 적용한다. 다만, 유통시설(일반대리점ㆍ주유소ㆍ일반판매소)에 대하여는 2015년 2월 1일부터 적용한다. 3. 증기압 기준은 매년 6월 1일부터 8월 31일까지 제조시설에서 출고되는 제품에 대하여 적용한다.
나. 경유
항 목	제 조 기 준
10% 잔류탄소량 (%)	0.15 이하
밀도 @15℃ (㎏/㎥)	815 이상 835 이하
황함량 (ppm)	10 이하
다환방향족 (무게%)	5 이하
윤활성 (㎛)	400 이하
방향족 화합물(무게%)	30 이하
세탄지수(또는 세탄가)	52 이상
비고: 1. 한국석유공사의 구리지사 정부 비축유에 대하여는 위 표에도 불구하고 다음 표의 기준을 적용한다. 다만, 그 비축유는 전시 또는 이에 준하는 비상사태가 발생한 경우로서 기후에너지환경부장관과 협의한 경우에만 방출할 수 있다.
	항 목	제 조 기 준
	10% 잔류탄소량 (%)	0.15 이하
	밀도 @15℃ (㎏/㎥)	815 이상 845 이하
	황함량 (ppm)	30 이하
	다환방향족 (무게%)	11 이하
	윤활성 (㎛)	460 이하
	방향족 화합물(무게%)	-
	세탄지수(또는 세탄가)	-
2. 혹한기(매년 11월 15일부터 다음 해 2월 말일까지를 말한다)에는 위 표에도 불구하고 세탄지수(또는 세탄가)를 48 이상으로 적용한다. 다만, 유통시설(일반대리점, 주유소 및 일반판매소를 말한다)에 대하여는 혹한기 적용시기를 3월 31일까지로 한다.
다. LPG
항 목	제조기준
황 함량 (ppm)	40 이하
증기압 (40℃, MPa)	1.27 이하
밀 도 (15℃, ㎏/㎥)	500 이상 620 이하
동판부식 (40℃, 1시간)	1 이하
100㎖ 증발잔류물(㎖)	0.05 이하
프로판 함량 (mol%)	11월 1일부터 3월 31일까지	25 이상 35 이하
4월 1일부터 10월 31일까지	10 이하
비고: 1. 위 표에도 불구하고 황 함량 기준은 2015년 1월 1일부터 30ppm이하를 적용한다. 다만, 유통시설(일반대리점ㆍ충전소ㆍ일반판매소)에 대하여는 2015년 2월 1일부터 적용한다. 2. 제품이 교체되는 시기인 11월과 4월에는 유통사업자(충전사업자, 집단공급사업자 및 판매사업자)에 대해서만 프로판 함량을 35mol%이하로 적용한다. 3. 위 표에도 불구하고 프로판 함량기준은 유통시설(일반대리점ㆍ충전소ㆍ일반판매소)에 대해서 2014년 3월 6일까지 15 이상 35 이하를 적용한다.
라. 바이오디젤(BD100)
항목	제조기준
지방산메틸에스테르함량 (무게 %)	96.5 이상
잔류탄소분 (무게 %)	0.1 이하
동점도(40℃, ㎟/s)	1.9 이상 5.0 이하
황분 (㎎/㎏)	10 이하
회분 (무게 %)	0.01 이하
밀도@ 15℃ (㎏/㎥)	860 이상 900 이하
전산가 (㎎ KOH/g)	0.50 이하
모노글리세리드 (무게 %)	0.80 이하
디글리세리드 (무게 %)	0.20 이하
트리글리세리드 (무게 %)	0.20 이하
유리 글리세린 (무게 %)	0.02 이하
총 글리세린 (무게 %)	0.24 이하
산화안정도(110℃, h)	6 이상
메탄올 (무게 %)	0.2 이하
알카리금속 (㎎/㎏)	(Na + K)	5 이하
(Ca + Mg)	5 이하
인 (㎎/㎏)	10 이하
비고: "바이오디젤(BD100)"이란 자동차용 경유 또는 바이오디젤연료유(BD20)를 제조하는데 사용하는 원료를 말한다.
마. 천연가스
항 목	제조기준
메 탄(부피 %)	88.0 이상
에 탄(부피 %)	7.0 이하
C3 이상의 탄화수소(부피 %)	5.0 이하
C6 이상의 탄화수소(부피 %)	0.2 이하
황 분 (ppm)	40 이하
불활성가스(CO2, N2 등)(부피 %)	4.5 이하
비고: 위 표에도 불구하고 황분 기준은 2015년 1월 1일부터 30ppm이하를 적용한다. 다만, 유통시설(충전소)에 대하여는 2015년 2월 1일부터 적용한다.
바. 바이오가스
항목	제조기준
메탄(부피 %)	95.0 이상
수분(㎎/N㎥)	32 이하
황분(ppm)	10 이하
불활성가스(CO2, N2 등)(부피 %)	5.0 이하
2. 첨가제 제조기준 가. 첨가제 제조자가 제시한 최대의 비율로 첨가제를 자동차연료에 혼합한 경우의 성분(첨가제+연료)이 제1호의 자동차연료 제조기준에 맞아야 한다. 나. 가목에 따른 혼합물의 성분 중 카드뮴(Cd)ㆍ구리(Cu)ㆍ망간(Mn)ㆍ니켈(Ni)ㆍ크롬(Cr)ㆍ철(Fe)ㆍ아연(Zn) 및 알루미늄(Al)의 농도는 각각 1.0㎎/ℓ 이하여야 한다. 다. 첨가제 제조자가 제시한 최대의 비율로 첨가제를 자동차의 연료에 주입한 후 제120조의2에 따라 검사한 차량의 배출가스 측정치가 제작차 배출허용기준 이내여야 한다. 이 경우 법 제74조제4항에 따라 유효기간이 종료된 후에도 계속하여 첨가제를 제조하기 위해 재검사를 받는 경우에는 국립환경과학원장이 정하여 고시하는 바에 따라 재검사 받는 첨가제가 최초의 검사를 받은 첨가제와 동일하다는 것을 증명할 수 있는 자료의 제출로 전단의 검사를 갈음할 수 있다. 라. 제조된 휘발유용 첨가제는 0.55L 이하의 용기에, 경유용 첨가제는 2L 이하의 용기에 담아서 공급하여야 한다. 다만, 「석유 및 석유대체연료 사업법」제2조제7호 또는 제8호에 따른 석유정제업자 또는 석유수출입업자가 자동차연료인 석유제품을 제조하거나 품질을 보정하는 과정에서 첨가하는 첨가제의 경우에는 그러하지 아니하다. 마. 고체연료첨가제를 제조한 자가 제시한 비율에 따라 고체연료첨가제를 자동차 연료에 주입하였을 때 해당 자동차 연료의 용해도가 감소되거나 자동차 연료의 회분 측정치가 첨가제를 주입하기 전의 회분 측정치보다 증가되어서는 아니 된다.
3. 촉매제 제조기준
항목	단위	기준
최소 기준	최대 기준
요소함량	%(m/m)	31.8	33.2
밀도@ 20℃	㎏/㎥	1087	1093
굴절지수@ 20℃	-	1.3814	1.3843
알칼리도(NH3)	%(m/m)	-	0.2
뷰렛	%(m/m)	-	0.3
알데히드	㎎/㎏	-	5
불용해성물질	㎎/㎏	-	20
인(PO4)	㎎/㎏	-	0.5
칼슘(Ca)	㎎/㎏	-	0.5
철(Fe)	㎎/㎏	-	0.5
구리(Cu)	㎎/㎏	-	0.2
아연(Zn)	㎎/㎏	-	0.2
크롬(Cr)	㎎/㎏	-	0.2
니켈(Ni)	㎎/㎏	-	0.2
알루미늄(Al)	㎎/㎏	-	0.5
마그네슘(Mg)	㎎/㎏	-	0.5
나트륨(Na)	㎎/㎏	-	0.5
칼륨(K)	㎎/㎏	-	0.5
비고: 요소함량, 밀도@ 20℃, 굴절지수@ 20℃의 목표값은 다음 각 호의 구분에 따른다. 1. 요소함량: 32.5% 2. 밀도 @20℃: 1089.5㎏/㎤ 3. 굴절지수 @20℃: 1.3829